[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=Jadran Rudec, Boris Urbančič
VERSION=CrystalDiskInfo 9.2.0

[Language]
LANGUAGE=Slovenščina
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
; Locale ID: https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-lcid/a9eac961-e77d-41a6-90a5-ce1a8b0cdb9c?redirectedfrom=MSDN
LOCALE_ID=0x0424

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology

[Menu]
FILE=&Datoteka
CUSTOMIZE=&Prilagodi
EXIT=&Izhod
EDIT=&Uredi
COPY=&Kopiraj
FUNCTION=&Funkcije
HIDE_SMART_INFO=Skrij podatke &S.M.A.R.T.
HIDE_SERIAL_NUMBER=Skrij serijsko &številko
SHOW_DRIVE_LETTER=Prikaži &črke pogonov
ADVANCED_DISK_SEARCH=&Napredno iskanje diskov
EVENT_LOG=&Dnevnik dogodkov
AAM_APM_CONTROL=Spremljanje AA&M/APM
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Samodejno prilagajanje AAM/A&PM
RESIDENT=S&talno
STARTUP=&Zagon
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Odpri '&Upravljanje diskov'
OPEN_DEVICE_MANAGER=Odpri 'Upravitelja &naprav'
ADVANCED_FEATURE=Napredne &funkcije
REFRESH=&Osveži
RESCAN=Pri&kaži
DISABLE=&Onemogoči
AUTO_REFRESH=S&amodejno osveži
AUTO_REFRESH_TARGET=Samodejno osveži &cilj
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Samodejno osveži - Iz&beri vse diske
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Samodejno osveži - Odstrani vse izbrane diske
WAIT_TIME_AT_STARTUP=&Čakalni čas ob zagonu
GRAPH=&Graf
THEME=&Tema
DISK=Di&sk
HELP=Po&moč
HELP_WEB=P&omoč [splet]
HELP_ABOUT=&Vizitka
HELP_ABOUT_SMART=Podatki o &S.M.A.R.T. (Wikipedia) [splet]
LANGUAGE=&Jezik
ITEM=V&nos
TEMPERATURE_TYPE=Vrsta &temperature
CELSIUS=Celzij (°C)
FAHRENHEIT=Fahrenheit (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=&Nastavitev stanja

;Graph
OPTION=&Možnost
LEGEND_POSITION=&Položaj legende
NORTH_WEST=&Levo zgoraj
NORTH_EAST=&Desno zgoraj
SOUTH_WEST=Levo &spodaj
SOUTH_EAST=Desno spodaj
MAX_PLOT_POINT=&Največ točk izrisa
TIME_FORMAT=&Oblika časa
PAINT_WEEKEND=Po&barvaj konec tedna
ALL=&Vse

;2.7.0
COPY_OPTION=&Možnost kopiranja
RESIDENT_STYLE=&Stalni slog
MINIMIZE=Poman&jšaj
HIDE=&Skrij

;3.0.0
ZOOM=&Povečava
AUTO=Sam&odejno
ATTRIBUTE=&Atribut

;3.5.0
ASCII_VIEW=Prikaz ASCII
AUTO_DTECTION=Samodejno zaznavanje
SECOND=sek.
MINUTE=min.
HOUR=ur

:3.9.4
WORKAROUND=&Začasne rešitve

;4.0.0
ALERT_MAIL=Opozorilna e-pošta
MAIL_SETTINGS=Nastavitve E-pošte
SMART_IN_ENGLISH=S.M.A.R.T. v angleščini
FONT_SETTING=Nastavitve pisave

;5.0.0
ALERT_FEATURES=Funkcije opozori&la
ALARM_HISTORY=Zgodovina alarmov
ALERT_SOUND=Zvok opozorila
SOUND_SETTINGS=Nastavitve zvoka
GADGET_SUPPORT=Podpora pripomočkov
INSTALL_GADGET=Namesti pripomoček
ENABLE_AUTO=Omogoči (Samodejno zaznavanje)
ENABLE_ALL=Omogoči (Vsi diski)
ENABLE_RAID=Omogoči (Samo nosilec RAID)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=&Skrij ne S.M.A.R.T. diske 
GREEN_MODE=&Zeleni način

;8.6.0
SAVE_TEXT=Shrani (&besedilo)
SAVE_IMAGE=&Shrani (slika)

;9.0.0
DRIVE_SORT_METHOD=Metoda razvrščanja pogona
PHYSICAL_DRIVE_ID=ID fizičnega pogona
DRIVE_LETTER=Črka pogona
DRIVE_MENU_NUMBER=Prikaz števila pogonov

;9.2.0
VOICE=Glas

;9.3.0
STARTUP_VOICE=Startup Voice

;9.5.0
HIDE_RAID_VOLUME=Hide &RAID Volume
[TrayMenu]
EXIT=Zapri program
REFRESH=Osveži
RESCAN=Znova preglej
ENABLE=Omogoči
DISABLE=Onemogoči
ENABLE_ALL=Omogoči vse
DISABLE_ALL=Onemogoči vse
AUTO_REFRESH=Samodejno osveži
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 min.
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 min.
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 min.
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 min.
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 min.
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 min.
AUTO_REFRESH_TARGET=Samodejno osveži cilj
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Samodejno osveži - Označi vse diske
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Samodejno osveži - Odznači vse diske
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Nastavitve alarma - Temperatura
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Nastavitev alarma - Stanje diska
SHOW_MAIN_WINDOW=Prikaži glavno okno
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Prikaži ikono temperature
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Prikaži vse ikone temperature
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Skrij vse ikone temperature
COLLECTIVE_SETTING=Skupna nastavitev
GRAPH=Graf
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Prikaži le ikono temperature

[DiskStatus]
GOOD=Dobro
CAUTION=Pozor!
BAD=Slabo
UNKNOWN=Neznano
DISK=Disk

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Trenutno
LIST_WORST=Najslabše
LIST_THRESHOLD=Prag
LIST_RAW_VALUES=Surove vrednosti
;LIST_DESCRIPTION=Opis
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Ime atributa

FIRMWARE=Vdelana prog. oprema
SERIAL_NUMBER=Serijska številka
INTERFACE=Vmesnik
STANDARD=Standard
TRANSFER_MODE=Način prenosa
BUFFER_SIZE=Velik. medpomnilnika
NV_CACHE_SIZE=Velik. predpomnilnika NV
ROTATION_RATE=Stopnja vrtenja
TEMPERATURE=Temperatura
POWER_ON_HOURS=Ur delovanja
POWER_ON_COUNT=Št. vklopov napajanja
DRIVE_LETTER=Črka pogona
FEATURE=Funkcije
HEALTH_STATUS=Stanje diska

UNKNOWN=Neznano
POWER_ON_COUNT_UNIT=krat
POWER_ON_HOURS_UNIT=ur
POWER_ON_DAYS_UNIT=dni
POWER_ON_YEARS_UNIT=let

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Skup. pisanj gostitelja
TOTAL_HOST_READS=Skup. branj gostitelja
TOTAL_NAND_WRITES=Skup. pisanj NAND 

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Štev. izravnav obrabe

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Trenutni način | Podprti način
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Glavna različica | Nižja različica

;8.5.0
FONT_FACE=Pisava
FONT_SCALE=Velikost (%)
DEFAULT=Privzeto
OK=Vredu

;8.9.0
ENABLED=Omogočeno
DISABLED=Onemogočeno

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Enota zaznavanja 'Ur delovanja' (traja prib. 130 sek.)
DETECT_DISK=Zaznavanje diska
PLEASE_ENABLE_WMI=Omogoči WMI (Windows Management Instrumentation)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Za spremembo teme znova zaženite program
DISK_NOT_FOUND=Diska ni mogoče najti

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Alarm - Temperatura
ALARM_HEALTH_STATUS=Alarm - Stanje diska
DEGRADATION=Upadanje
RECOVERY=Obnovitev
;3.5.0
ALARM_HEALTH_STATUS=Stanje diska

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Izberite vnos
ACTUAL_VALUE=Dejanska vrednost (surova vrednost)
NORMALIZED_VALUE=Normalizirana vrednost (trenutna vrednost)
ALL_ON=Vse vključeno
ALL_OFF=Vse izključeno
RESET=Ponastavi

[Customize]
LINE_COLOR=Barva črte
BACKGROUND_IMAGE=Slika ozadja
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Podprt format slike
ALL_FILES=Vse datoteke

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Podprti zvočni formati

[AamApm]
AAM_LOW=<- Tiho (80h)
AAM_HIGH=Izvedba (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Priporočena vrednost
APM_LOW=<- Najmanjša poraba (01h)
APM_HIGH=Izvedba (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Samodejno akustično upravljanje (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Napredno upravljanje napajanja (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=Vizitka CrystalDiskInfo
GRAPH=Graf
CUSTOMIZE=Prilagodi
VERSION_INFORMATION=Podatki o različici
AAM_APM_CONTROL=Spremljanje AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Nastavitve stanja

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Zgodovina alarmov
SOUND_SETTINGS=Nastavitve zvoka

;5.1.0
FONT_SETTING=Nastavitve pisave

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Prag opozorila
APPLY=Uporabi
DEFAULT=Privzeto

[Smart]
UNKNOWN=Neznano
VENDOR_SPECIFIC=Specifično za prodajalca
01=Stopnja bralnih napak
02=Izvedba pretoka
03=Čas vrtenja
04=Štev. začetkov/ustavljanj
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
06=Branj roba kanala
07=Stopnja iskalnih napak
08=Izvedba iskalnega časa
09=Štev. ur napajanja
0A=Štev. ponovnih poskusov vrtenja
0B=Poskusov ponovne umeritve
0C=Štev. ciklov napajanja
0D=Stopnja mehkih bralnih napak stab
16=Trenutna raven Helija
B8=Napaka 'od konca-do konca'
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
BC=Prekinitev ukaza
BD=Pisanj v visokem letu
BE=Temperatura pretoka zraka
BF=Stopnja napak 'G-Sense'
C0=Štev. umikov izklopa napajanja
C1=Štev. ciklov nalaganj/razlaganj
C2=Temperatura
C3=Obnovljena ECC strojna oprema
C4=Štev. prerazporeditev dogodkov
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
C6=Štev. nepopravljivih sektorjev
C7=Štev. napak CRC UltraDMA
C8=Stopnja napak pisanja
C9=Stopnja mehkih napak branja
CA=Napaka oznake podatkovnega naslova
CB=Manjkajoč preklic
CC=Mehki popravek ECC
CD=Stopnja toplotne trdnosti
CE=Višina letenja
CF=Trenutna višina vrtenja
D0=Brnenje vrtenja
D1=Izvedba iskanja brez povezave
D3=Vibracije pri pisanju
D4=Šok pri pisanju
DC=Odmik diska
DD=Stopnja napak 'G-Sense'
DE=Naložen ur
DF=Štev. ponovnih poskusov nalaganja/razlaganja
E0=Trenje nalaganja
E1=Štev. ciklov nalaganj/razlaganj
E2=Obremenitev 'v-času'
E3=Štev. okrepitev navora
E4=Cikel umika izklopa napajanja
E6=Amplituda glave GMR
E7=Temperatura
F0=Ur letenja glave
FA=Stopnja ponovnega poskusa bralnih napak
FE=Zaščita pred prostim padcem

;Updated 5.4.0
F1=Skup. pisanj gostitelja
F2=Skup. branj gostitelja

;Updated 9.5.0
17=Helium Condition Lower
18=Helium Condition Upper
1B=MAMR Health Monitor

[SmartSsd]
01=Stopnja bralnih napak
02=Zmogljivost pretoka
03=Čas vrtenja
04=Štev. začetkov/ustavljanj
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
06=Branj roba kanala
07=Stopnja iskalnih napak
08=Uspešnost iskalnega časa
09=Štev. ur napajanja
0A=Štev. ponovnih poskusov vrtenja
0B=Poskusov ponovne umeritve
0C=Štev. ciklov napajanja
0D=Stopnja mehkih bralnih napak vboda
C0=Štev. nevarnih izklopov
C2=Temperatura
C4=Štev. prerazporeditev dogodkov
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
C6=Štev. nepopravljivih sektorjev
; CrystalDiskInfo assign
FF=Preostalo življenje

;Updated 5.4.0
F1=Skup. pisanj gostitelja
F2=Skup. branj gostitelja

[SmartMtron]
BB=Skup. štev. brisanj

[SmartIndilinx]
01=Stopnja bralnih napak
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
C2=Temperatura
B8=Začetno štev. slabih blokov
C3=Štev. blokov neuspelih programov
C4=Štev. blokov neuspelih brisanj
C5=Štev. neuspelih branj blokov
C6=Skup. štev. branj sektorjev
C7=Skup. štev. pisanj sektorjev
C8=Skup. štev. ukazov za branje
C9=Skup. štev. ukazov za pisanje
CA=Skup. štev. napak bitov iz Flasha
CB=Skup. štev. branj sektorjev z napakami popravljivega bita
CC=Polna zastavica slebega bloka
CD=Specifikacija največjega štev. PE
CE=Najmanjše štev. brisanj
CF=Največje štev. brisanj
D0=Povprečno štev. brisanj
D1=Preostanek življenja naprave

[SmartJMicron60x]
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
C2=Temperatura
E5=ID ustavitve sistema, ID Flasha
E8=Podatki o različici vdelane programske opreme
E9=Zapis neuspeha ECC
EA=Povprečno štev. brisanj, Največje štev. brisanj
EB=Štev. dobrih blokov, Štev. sistemskih blokov

[SmartIntel]
03=Čas vrtenja
04=Štev. Zagonov/Zaustavitev
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Štev. ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AA=Razpoložljivi rezerviran prostor
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AE=Nepričakovana izguba napajanja
AF=Neuspeh zaščite pred izgubo napajanja
B7=Štev. upadov SATA
B8=Štev. zaznavanj napak 'od konca-do konca'
BB=Štev. nepopravljivih napak
BE=Temperatura
C0=Štev. nevarnih izklopov sistema
C2=Temperatura
C5=Štev. čakajočih sektorjev
C7=Štev. napak CRC
E1=Pisanj gostitelja
E2=Časov. omejena delovna obremenitev obrabe medija
E3=Razmerje pisanja/branja časovno omejene delovne obremenitve gostitelja
E4=Časovnik omejene delovne obremenitve
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor
E9=Kazalnik obrabe medija
EA=Stanje termičnega dušenja
F1=Skupno pisanj v LBA
F2=Skupno branj LBA
F3=Skupno pisanj v NAND
F9=Skupno pisanj v NAND

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. vklopov
AF=Štev. neuspelih programov (Čip)
B0=Štev. neuspelih brisanj (Čip)
B1=Štev. izravnave obrabe
B2=Štev. uporabljenih rezervir. blokov (Čip)
B3=Štev. uporabljenih rezervir. blokov (Skupno)
B4=Štev. neuporabljenih rezervir. blokov (Skupno)
B5=Štev. neuspelih programov (Skupno)
B6=Štev. neuspelih brisanj (Skupno)
B7=Izvajanje slabih blokov (Skupno)
BB=Štev. nepopravljivih napak
BE=Temperatura zračnega pretoka
C2=Temperatura
C3=Stopnja napak ECC
C6=Štev. nepopravljivih napak brez povezave
C7=Štev. napak CRC
C9=Stanje Super cap-a
CA=Stanje načina SSD
EB=Štev. obnovitev POR-a
F1=Skupno zapisano LBA
F2=Skupno prebrano LBA

;Added 6.6
AA=Štev. neuporabljenih rezervir. blokov (Čip) 
AB=Štev. neuspelih programov (Čip)
AC=Štev. neuspelih brisanj (Čip)
AD=Štev. izravnave obrabe
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B8=Zaznavanje napak
E9=Normalizirana obraba medija

[SmartSandForce] ;Updated 3.7.0
01=Stopnja surovih bralnih napak
05=Štev. upokojenih blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
0D=Stopnja mehkih bralnih napak
64=Izbrisano gigabajtov
AA=Štev. rezervnih blokov
AB=Štev. neuspehov programa
AC=Štev. neuspehov brisanja
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B1=Območje obrabe Delta
B5=Štev. neuspehov programa
B6=Štev. neuspehov brisanja
B8=Prijavljena V/I napaka 'Napake zaznavanja kode'
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
C2=Temperatura
C3=Štev. nepopravljivih ECC napak 'v letu'
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C6=Štev. nepopravljivih sektorjev
C7=Štev. napak SATA R-napake
C9=Nepopravljiva stopnja mehkih bralnih napak
CC=Stopnja mehkega popravka ECC
E6=Stanje zašlite življenja pogona
E7=Preostalo življenje SSD
E8=Razpoložljiv rezerviran prostor
EB=Stanje varnostne kopije izpada napajanja
F1=Doživljenskih pisanj iz gostitelja
F2=Doživljenskih branj gostitelja

[SmartJMicron61x] ;Added 3.9.0
01=Stopnja bralnih napak
02=Zmogljivost pretoka
03=Čas vrtenja
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
07=Stopnja napak iskanja
08=Izvedba časa iskanja
09=Ur napajanja
0A=Štev. ponovitev vrtenja
0C=Štev. ciklov napajanja
A8=Štev. PHY napak SATA
AF=Štev. tabel slabih gruč (Štev. neuspehov ECC)
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
C5=Trenutno štev. sektorjev na čakanju
AA=Štev. slabih blokov
AD=Štev. brisanj

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Odvečna matrika neodvisnega NAND-a
01=Stopnja surovih bralnih napak
05=Prerazporejenih blokov NAND
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
0D=Stopnja mehkih napak
0E=Kapaciteta naprave (NAND)
0F=Uporabniška kapaciteta
10=Razpoložljivih rezervir. blokov
11=Preostanek rezervir. blokov
64=Skup. štev. brisanj
AA=Štev. rezervir. blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Povprečno štev. brisanj blokov
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B4=Neuporabljeno rezervnih blokov NAND
B5=Štev. neusklajenih dostopov
B7=Upadanje vmesnika SATA
B8=Štev. popravkov napak
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
BC=Štev. prekinitev ukaza
BD=Tovarniško štev. slabih blokov
C2=Temperatura
C3=Kumulativno štev. popravkov bita ECC
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
C6=Štev. nepopravljivih napak pametnega pregleda brez povezave
C7=Stopnja napak Ultra DMA CRC
CA=Odstot.uporabljenega življenja
CE=Stopnja napak pri pisanju
D2=Štev. uspešnih obnovitev RAIN
EA=Skupno branj bajtov
F2=Napredek zaščite pisanja
F3=Popravljeno bitov ECC
F4=Kumulativni prag dogodkov ECC 
F5=Strani NAND kumulativnega programa
F6=Skupno pisanj gostiteljskih sektorjev
F7=Štev. strani gostiteljskega programa
F8=Štev. strani programa v ozadju

; Updated 8.11.0
F9=Skupno štev. ISP za osvežitev
FA=Skupno štev. Do RefCal
FB=Skupno štev. bralnih ravnin NAND (nizki 4 bajti)
FC=Skupno štev. bralnih ravnin NAND (visoki 4 bajti)
FD=Skupno štev. prehodov za ponovno preslikavo blokov
FE=Skupno štev. pregledov v ozadju nad omejitvijo
DF=Skupno pregledov v ozadju

[SmartMicronMU02] ;Updated 8.17.0
; RAIN = Odvečna matrika neodvisnega NAND-a
01=Stopnja surovih bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
0D=Stopnja mehkih napak
0E=Kapaciteta naprave (NAND)
0F=Uporabniška kapaciteta
10=Razpoložljivih rezervir. blokov
11=Preostanek rezeriranih blokov
64=Skup. štev. brisanj
AA=Štev. rezervir. blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Povprečno štev. brisanja blokov
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B4=Neuporabljeno rezervnih blokov NAND
B7=Upadanje vmesnika SATA
B8=Štev. popravkov napak
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
BC=Štev. prekinitev ukaza
BD=Tovarniško štev. slabih blokov
C2=Temperatura
C3=Kumulativno štev. popravkov bita ECC
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
C6=Štev. nepopravljivih napak pametnega pregleda brez povezave 
C7=Stopnja napak Ultra DMA CRC
CA=Odstot.uporabljenega življenja
CE=Stopnja napak pri pisanju
D2=Štev. uspešnih obnovitev RAIN
EA=Skupno prebrano bajtov
F3=Popravljeno bitov ECC
F4=ECC kumulativni prag dogodkov
F5=Kumulativnih strani programa NAND
F6=Skupno pisanj gostiteljskih sektorjev
F7=Štev. strani gostiteljskega programa
F8=Štev. strani programa v ozadju

; Updated 6.6.0
A0=Štev. nepopravljivih sektorjev
A1=Veljavnih rezervir. blokov
A3=Začetnih neveljavnih blokov
94=Total SLC Štev. brisanj
95=Največje štev. brisanj SLC
96=Najmanjše štev. brisanj SLC
97=Povprečno štev. brisanj SLC
A4=Skup. štev. brisanj NAND
A5=Največje štev. brisanj NAND
A6=Najmanjše štev. brisanj NAND
A7=Povprečno štev. brisanj NAND
A9=Odstot.preostalega življenja
B5=Štev. neuspelih programov
B6=Štev. neuspelih brisanj
C0=Štev. umikov izklopa napajanja
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA
F5=Skup. štev. pisanj NAND
F6=Skup. štev. pisanj SLC
F7=Štev. obnovitev RAID-a

; Updated 8.10.0
F9=Skup. štev. osveževanja ISP-ponudnikov internet. storitev
FA=Skup. štev. Do RefCal
FB=Skup. štev. odčitanih ravnin NAND (Nizkih 4 bajtov)
FC=Skup. štev. odčitanih ravnin NAND (Visokih 4 bajtov)
FD=Skup. štev. prehodov preusmeritev blokov
FE=Skupno pregledov v ozadju čez omejitv števila
DF=Skupno pregledov v ozadju

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=Stopnja surovih bralnih napak
03=Čas vrtenja
04=Štev. Začetkov/Zaustavitev
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
C2=Temperatura
E8=Skup. štev. pisanj sektorjev
E9=Preostanek življenja

; Added 6.6.0
64=Skupno izbrisanih blokov
A7=Način zaščite SSD
A8=Štev. PHY napak SATA
A9=Štev. slabih blokov
AD=Štev. brisanj
B8=Tovarniško štev. slabih blokov
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
CA=Skup. štev. popravljenih bitov
CD=Največje ocenjeno štev. PE
CE=Najmanjše štev. brisanj
CF=Največje štev. brisanj
D3=Štev. nepopravljivih napak SATA
D4=Branj strani NAND med ponovnim poskusom
D5=Preprostih poskusov ponovnega branja
D6=Prilagodljivih poskusov ponovnega branja
DD=Nepopravljivih napak notranjih podatkovnih poti
DE=Štev. obnovitev RAID-a
E6=Zaščita izgube napajanja
FB=Štev. branj NAND

;Updated 6.7.0
F1=Skup. pisanj gostitelja
F2=Skup. branj gostitelja

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Stopnja bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AA=Odraslo slabih blokov
AB=Štev. programskih napak
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Povpr. štev. programov/brisanj
AE=Nepričakovano štev. izgub napajanja
AF=Štev. napak programa (najslabši primer)
B0=Štev. neuspelih brisanj (najslabši primer)
B1=Štev. izravnave obrabe
B2=Štev. uporabljenih rezervir. blokov (najslabši primer)
B3=Štev. porabljenih rezervir. blokov
B4=Štev. neuporabljenih rezervir. blokov (Skupno)
B5=Štev. programskih napak
B6=Štev. neuspelih brisanj
B7=Premik navzdol vmesnika SATA
B8=Popravljenih napake v podatkih od konca do konca
BB=Štev. nepopravljivih napak
BC=Zakasnitev ukaza 
C0=Štev. nevarnih izklopov sistema
C3=Stopnja ECC
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C6=Štev. nepopravljivih sektorjev
C7=Štev. napak ultra CRC
E8=Razpoložljiv rezerviran prostor
E9=NAND GB pisanj
F1=Skupno pisanj gostitelja
F2=Skupno branj gostitelja 

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=Štev. prerazporejenih blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AA=Štev. rezervnih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Povprečno štev. pisanj/brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
C2=Temperatura
E6=Odstot.skupnega štev. pisanj/brisanj
E8=Preostanek rezervnih blokov
EA=Odstot.skupnega štev. pisanj/brisanj (Blokov BC)
F1=Skup. pisanj gostitelja
F2=Skup. branj gostitelja

[SmartOczVector] ;Added (5.3.0)
05=Akumulirano izvajanje slabih blokovs
09=Štev. ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AB=Razpoložljivo previsoko štev. blokov
AE=Štev. ciklov napajanja (Nenačrtovano)
C2=Temperatura
BB=Skupno nepopravljivih branj NAND
C3=Skupno neuspešnih programiranj
C4=Skupno neuspelih brisanj
C5=Skupno neuspehov branja (Nepopravljivih)
C6=Branj gostitelja
C7=Pisanj gostitelja
D0=Povprečno štev. brisanj
D2=SATA Štev. napak CRC
E9=Preostanek življenja
F9=Skup. štev. programiranja NAND

;Updated 5.5.0
F1=Skup. pisanj gostitelja
F2=Skup. branj gostitelja

;Updated 6.6.0
64=Skupno izbrisanih blokov
B8=Tovarniško Skup. štev. slabih blokov
CA=Skup. štev. popravljenih branj bitov
CD=Največje ocenjeno štev. PE
CE=Najmanjše štev. brisanj
CF=Največje štev. brisanj
D4=Skup. štev. NAND branj strani, ki zahtevajo ponovni poskus branja
D5=Skup. štev. poskusov preprostega ponovnega branja
D6=Skup. štev. poskusov prilagodljivega ponovnega branja
DD=Nepopravljive napake notranje zaščite podatkovnih poti
DE=Štev. obnovitev RAID-a
E0=V garanciji
E1=Polarnost DAS
E2=Delni Pfail
E6=Zastavica aktiviranja pisanja dušenja
F9=Skup. štev. programiranja NAND (strani)
FB=Skup. štev. branj NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Stopnja surovih bralnih napak
05=Štev. upokojenih blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AA=Štev. rezervnih blokov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B5=Štev. neuspelih programov
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
C2=Temperatura
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
E7=Preostalo življenje SSD
F1=Doživljenjsko pisanj GB
F2=Doživljenjsko branj GB

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Stopnja bralnih napak
02=Izvedba pretočnosti
03=Čas vrtenja
04=Štev. Zagonov/Zaustavitev
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
07=Stopnja napak iskanja
08=Izvedba časa iskanja
09=Ur napajanja
0A=Štev. ponovitev vrtenja
0B=Ponovitev ponovne kalibracije
0C=Štev. ciklov napajanja
A7=Način zaščite SSD
A8=Štev. PHY napak SATA
A9=Skup. štev. slabih blokov
AD=Štev. brisanj
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
C6=Štev. nepopravljivih sektorjev
F1=Skup. pisanj gostitelja
F2=Skup. branj gostitelja

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
01=Stopnja bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A5=Štev. brisanj blokov (SLC)
A6=Najmanj ciklov P/E
A7=Največ slabih blokov/smrt
A8=Največ ciklov P/E
A9=Skupno slabih blokov
AA=Odraščenih slabih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Povprečnih ciklov P/E
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B8=Štev. zaznavanj napake 'od konca-do konca'/Štev. popravkov
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
BC=Štev. prekinitev ukaza
C2=Temperatura
C7=Štev. napak CRC
D4=Štev. PHY napak SATA
E6=Kazalnik obrabe medija
E7=Preostalo življenje SSD
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor
E9=Zapisano GB v NAND
EA=Zapisano GB v NAND (SLC)
EE=Kazalnik obrabe medija (Preostali cikli)
F1=Skupno zapisano GB
F2=Skupno GB branja
F4=Stanje dušenja temperature
F9=Zapisano GB v NAND

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
;https://media.kingston.com/support/downloads/MKP_521_Phison_SMART_attribute.pdf
01=Stopnja bralnih napak
02=Izvedba pretočnosti
03=Čas vrtenja
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
07=Stopnja napak iskanja
08=Izvedba časa iskanja
09=Ur napajanja
0A=Štev. ponovitev vrtenja
0C=Štev. ciklov napajanja
A8=Štev. PHY napak SATA
AA=Štev. slabih blokov
AD=Štev. brisanj
AF=Štev. tabel slabih gruč
BB=Nepopravljivih napak
C0=Štev. nevarnih izklopov sistema
C2=Temperatura
C4=Kasnejše štev. slabih blokov
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
C7=Štev. napak CRC
DA=Štev. napak CRC
E7=Preostalo življenje SSD
E9=Doživljenskih pisanj na Flash
F0=Pisanje glave
F1=Pisanj gostitelja
F2=Branj gostitelja
F4=Povprečno štev. brisanj
F5=Največje štev. brisanj
F6=Skup. štev. brisanj

[SmartNVMe] ;Added 9.7.0
01=Kritično opozorilo
02=Sestavljena temperatura
03=Dostopna rezerva
04=Preg dostopne rezerve
05=Odstot.uporabljenega
06=Prebrano podatkovnih enot
07=Zapisano podatkovnih enot
08=Ukazov za branje gostitelja
09=Ukazov za pisanje gostitelja
0A=Čas zasedenosti krmilnika
0B=Ciklov napajanja
0C=Ur napajanja
0D=Nevarnih zaustavitev sistema
0E=Napak celovitosti medijev in podatkov
0F=Štev. vnosov v dnevnik informacij o napakah
10=Warning Composite Temperature Time
11=Critical Composite Temperature Time
12=Temperature Sensor 1
13=Temperature Sensor 2
14=Temperature Sensor 3
15=Temperature Sensor 4
16=Temperature Sensor 5
17=Temperature Sensor 6
18=Temperature Sensor 7
19=Temperature Sensor 8
1A=Thermal Management Temperature 1 Transition Count
1B=Thermal Management Temperature 2 Transition Count
1C=Total Time For Thermal Management Temperature 1
1D=Total Time For Thermal Management Temperature 2

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Stopnja napak surovih podatkov
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Štev. ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A1=GDN
A2=Skup. štev. brisanj
A3=Največ ciklov PE
A4=Povprečno štev. brisanj
A5=Začetno štev. slabih blokov
A6=Skup. štev. slabih blokov
A7=Način zaščite SSD
A8=Štev. PHY napak SATA
A9=Stanje
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
AF=Štev. neuspehov ECC
B5=Štev. neusklajenih dostopov
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
C2=Temperatura ohišja
C3=Kumulativno popravljen ECC
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C7=Ultra DMA Štev. napak CRC
CE=Najmanjše štev. brisanj
CF=Največje štev. brisanj
E7=Preostalo življenje
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor
F1=Življenska doba pisanja
F2=Življenska doba branja
F9=Skupno GB zapisanih v NAND (SLC)
FA=Skupno GB zapisanih v NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Stopnja bralnih napak
05=Re-Štev. dodeljenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
64=Skup. štev. brisanj
A8=Najmanjše štev. brisanj
A9=Največje štev. brisanj
AA=Štev. rezervnih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
AF=Štev. neuspelih programov (najslabši primer)
B0=Štev. neuspelih brisanj (najslabši primer)
B1=Štev. izravnave obrabe
B2=Štev. uporabljenih rezervir. blokov (najslabši primer)
B3=Štev. uporabljenih rezervir. blokov (skupno SSD)
B4=Štev. neuporabljenih rezervir. blokov (skupno SSD)
B5=Štev. neuspelih programov (skupno SSD)
B6=Štev. neuspelih brisanj (skupno SSD)
B7=Štev. upadanj SATA
B8=Štev. zazavanj napak 'od konca-do konca'
BB=Štev. nepopravljivih napak
BC=Štev. prekinitev ukaza
BF=Štev. dogodkov 'Op-shock'
C2=Temperatura
C3=Stopnja ECC
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C6=Štev. nepopravljivih sektorjev
C7=Štev. napak CRC
C9=Stopnja nepopravljivih mehkih bralnih napak
CC=Stopnja mehkega popravka ECC
D4=Štev. napak PHY
E7=Preostalo življenje SSD
E9=Preostalo življenje SSD
EA=Zapisan NAND
F1=Skupno zapisano LBA
F2=Skupno prebrano LBA
FA=Skup. štev. ponovitev branja NAND

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Štev. ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A7=Način zaščite SSD
A8=Štev. PHY napak SATA
A9=Štev. slabih blokov
AD=Štev. brisanj (Uporabniški podatki)
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
F1=Pisanj gostitelja

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Stopnja bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A5=Štev. brisanj blokov (SLC)
A6=Najmanj ciklov P/E
A7=Največ slabih blokov na smrt
A8=Največ ciklov P/E
A9=Skupno slabih blokov
AA=Odraščenih slabih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Povprečnih ciklov P/E
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B8=Štev. zaznavanj napak 'od konca-do konca'/Štev. popravkov
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
BC=Štev. prekinitev ukaza
C2=Temperatura
C7=Štev. napak CRC
D4=SATA PHY napaka
E6=Kazalnik obrabe medija
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor
E9=Zapisano GB v NAND
EA=Zapisano GB v NAND (SLC)
EE=Kazalnik obrabe medija (Preostali cikli)
F1=Skupno zapisano GB
F2=Skupno prebrano GB
F3=Skupno pisanj NAND
F4=Stanje dušenja temperature
F9=Zapisano GB v NAND

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Stopnja bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AA=Štev. uporabljenih rezervir. blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izklopov napajanja
AF=Štev. neuspelih programov Najslabša smrt
B0=Štev. neuspelih brisanj Najslabša smrt
B1=Štev. izravnave obrabe
B2=Štev. uporabljenih rezervir. blokov Najslabša smrt
B4=Štev. neuporabljenih rezervir. blokov (Skupno SSD)
BB=Prijavljeno nepopravljivih napak
C2=Temperatura
C3=Štev. napak 'v-letu' ECC
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C5=Štev. sektorjev na čakanju
C7=Štev. napak CRC UDMA
C9=Nepopravljiva stopnja bralnih napak
CC=Stopnja mehkega popravka ECC
E7=Preostalo življenje SSD
EA=Doživljenskih pisanj NAND
F1=Doživljenskih pisanj gostitelja
F2=Doživljenskih branj gostitelja
FA=Skup. štev. ponovitev branja NAND

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Stopnja bralnih napak
05=Štev. ponovno dodeljenih blokov NAND
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
94=Rezervirano
95=Rezervirano
96=Rezervirano
97=SLC Povprečno štev. brisanj
9F=Štev. 1-bitnih napak DRAM-a
A0=Prijavljeno napak UECC (Nepopravljivih)
A1=Razpoložljivi rezerviran prostor
A4=Rezervirano
A5=Rezervirano
A6=Rezervirano
A7=Povprečno štev. brisanj
A8=Rezervirano
A9=Odstot.ocenjene preostale življenske dobe
B1=Rezervirano
B5=Štev. neuspelih programov
B6=Štev. neuspelih brisanj
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura naprave
C3=Obnovljen ECC strojne opreme
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C7=Štev. napak CRC UDMA 
E7=Odstot.osenjenepreostale življenske dobe
E8=Štev. neuporabljenih rezervir. blokov
F1=Skupno pisanj LBA-jev
F2=Skupno branj LBA-jev
F5=Skupno pisanj na medij

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=Štev. nakap UNC gostitelja
09=Ur napajanja
0C=Cikel vklopov/izklopov napajanja
A7=Zaščiten način
A8=Štev. PHY napak SATA
A9=Stopnja slabih blokov
AA=Podatek o slabem bloku
AC=Štev. neuspehov brisanja
AD=Štev. brisanj
B5=Štev. neuspelih programov
B6=Štev. neuspehov brisanja
BB=Štev. nakap UNC gostitelja
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
C4=Skupno kasnejše štev. slabih blokov
C7=Štev. napak CRC
CF=Štev. termičnega dušenja
DA=Štev. napak CRC
E7=Preostalo življenje SSD
E8=Štev. neuspehov branja
E9=Pisanj NAND
F1=Pisanj gostitelja
F2=Branj gostitelja
F4=Povprečno štev. brisanj
F5=Največje štev. brisanj
F6=Skup. štev. brisanj

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Nepopravljivih napak
09=Ur napajanja
0C=Ciklov napajanja
94=Edinstveno za prodajalca
95=Edinstveno za prodajalca
A7=Edinstveno za prodajalca
A8=Štev. PHY napak SATA
A9=Edinstveno za prodajalca
AA=Štev. slabih blokov
AC=Edinstveno za prodajalca
AD=Štev. brisanj
B5=Edinstveno za prodajalca
B6=Edinstveno za prodajalca
BB=Nepopravljiva napaka ECC
C2=Temperatura
C4=Dogodkov prerazporeditve
C7=Napaka SATA CRC
DA=Štev. napak CRC
E7=Kazalnik obrabe SSD
E9=Doživljenskih pisanj NAND
F1=Doživljensko pisanj iz gostitelja
F2=Doživljensko branj iz gostitelja
F4=Povprečno štev. brisanj
F5=Največje štev. brisanj
F6=Skup. štev. brisanj

[SmartSsstc]
01=Stopnja surovih bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AA=Razpoložljivi rezerviran prostor
AB=Štev. neuspelih programov(Skupno)
AC=Štev. neuspelih brisanj(Skupno)
AD=Average Program/Štev. brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
AF=Štev. neuspelih programov (najslabši primer)
B0=Štev. neuspelih brisanj (najslabši primer)
B1=Štev. izravnave obrabe
B2=Štev. uporabljenih rezervir. blokov (najslabši primer)
B3=Štev. uporabljenih rezervir. blokov (Skupno)
B4=Štev. neuporabljenih rezervir. blokov (Skupno)
B7=Upadanje vmesnika SATA
B8=Štev. podatkovnik napak 'od konca-do konca'
BB=Štev. nepopravljivih napak
BC=Časovna omejitev ukaza
C2=Temperatura pogona
C3=Stopnja ECC
C6=Štev. nepopravljivih napak brez povezave
C7=SATA Štev. napak CRC
E5=Zaščita izgube napajanja
E7=Odstot.preostalega življenja
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor 
E9=Zapisano GB v NAND
F1=Skup. pisanj gostitelja
F2=Skup. branj gostitelja
F3=Zapisano GB v NAND

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=Štev. surovih bralnih napak
05=Prerazporejeno štev. blokov Flasha
09=Štev. ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
0E=Kapaciteta naprave
0F=Uporabniška kapaciteta
10=Razpoložljivih rezervir. blokov
11=Preostala rezerva na voljo
AC=Skupno neuspehov brisanj bloka
AD=Največje štev. brisanj na blok
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
AF=Povprečno štev. brisanj
B0=Napaka pri zaščiti pred izgubo napajanja
B5=Skupno neuspehov bloka programa
B8=Štev. zaznavanj napak 'od konca-do konca'
BB=Štev. nepopravljivih napak
C2=Temperatura
C5=Štev. sektorjev na čakanju
C6=Štev. nepopravljivih napak brez povezave
C7=Štev. napak CRC
CA=Odstot.uporebljenega življenja pogona
E2=Časov. omejena delovna obremenitev - Obraba medija
E3=Časov. omejena delovna obremenitev - Razmerje branja/pisanja gostitelja
E4=Časovnik omejene delovne obremenitve
EA=Skupno branj bajtov gostitelja
EB=Skupno napisanih gostiteljskih bajtov/sektorjev
F1=Skupno zapisanih NAND bajtov/sektorjev

[SmartApacer]
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A3=Največje štev. brisanj
A4=Povprečno štev. brisanj
A6=Skupno kasnejše štev. slabih blokov
A7=Način zaščite SSD
A8=Štev. PHY napak SATA
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AF=Štev. tabel slabih gruč
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
E7=Preostalo življenje
F1=Skupno zapisano sektorjev

[SmartSiliconMotion]
01=Stopnja bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
94=SLC Skup. štev. brisanj
95=SLC Največje štev. brisanj
96=SLC Najmanjše štev. brisanj
97=SLC Povprečno štev. brisanj
9F=Štev. 1-bitnih napak DRAM-a
A0=Štev. nepopravljivih sektorjev pri branju/pisanju
A1=Štev. veljavnih rezervir. blokov
A2=Štev. podatkovnih blokov predpomnilnika
A3=Štev. začetnih neveljavnih blokov
A4=Skup. štev. brisanj
A5=Največje štev. brisanj
A6=Najmanjše štev. brisanj
A7=Povprečno štev. brisanj
A8=Največje štev. brisanj Spec
A9=Prostanek življenja
AF=Štev. neuspelih programov v najhujši smrti
B0=Štev. neuspelih brisanj v najhujši smrti
B1=Skupno številoizravnave obrabe
B2=Štev. neveljavnih blokov med izvajanjem
B5=Skup. štev. neuspelih programov
B6=Skup. štev. neuspelih brisanj
BB=Štev. nepopravljivih napak
C0=Štev. umikov izklopa napajanja
C2=Temperatura
C3=Obnovljen ECC strojne opreme
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
C6=Štev. nepopravljivih napak brez povezave
C7=Ultra DMA Štev. napak CRC
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor
F1=Skupno zapisano LBA
F2=Skupno prebrano LBA
F5=Štev. pisanj sektorjav Flasha

[SmartJMicron66x]
01=Stopnja bralnih napak
02=Izvedba pretočnosti
03=Čas vrtenja
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
07=Stopnja napak iskanja
08=Izvedba časa iskanja
09=Ur napajanja
0A=Štev. ponovitev vrtenja
0C=Štev. ciklov napajanja
A7=Način zaščite SSD
A8=Štev. PHY napak SATA
AA=Štev. slabih blokov
AD=Štev. brisanj
AF=Štev. tabel slabih gruč
B4=Štev. rezervnih blokov
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
C5=Štev. trenutno čakajočih sektorjev
E7=Življenje pogona
E9=Štev. pisanj sektorjev (NAND)
F0=Pisanje glave
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA

[SmartPhison]
01=Stopnja bralnih napak
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A8=Štev. PHY napak SATA
AA=Štev. slabih blokov
AD=Štev. brisanj
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
DA=Štev. napak CRC
E7=Preostalo življenje SSD
F1=Pisanj gostitelja

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Stopnja bralnih napak
05=Štev. upokojenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
10=Razpoložljivih rezervir. blokov
11=Preostanek rezeriranih blokov
A8=Štev. PHY napak SATA
AA=Štev. slabih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Štev. brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B1=Območje obrabe Delta
B5=Štev. neuspelih programov
B6=Štev. neuspelih brisanj
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
C9=Stopnja mehkih napak
CC=Stopnja mehkega popravka ECC
DA=Štev. napak CRC
E7=Preostalo življenje SSD
E8=Štev. neuspelih branj blokov
E9=Zapisano GB v NAND
EA=Doživljenskih pisanj na Flash
EB=Pisanj NAND sektorjev
F1=Doživljenskih pisanj iz gostitelja
F2=Doživljenskih branj gostitelja
FA=Doživljenskih ponovitev branja NAND

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/www-content/manuals/ironwolf-110-ssd/pdf/IronWolf_110_SSD_PM-100841919_B.pdf
01=Stopnja surovih bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
64=Flash izbrisano gigabajtov
66=Doživljensko štev. ustopov PS4
67=Doživljensko štev. izstopov PS3
AA=Grown Štev. slabih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Average Program/Štev. brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B1=Območje obrabe Delta
B7=Štev. upadov vmesnika SATA/PCIe
BB=Štev. nepopravljivih ECC
C2=Temperatura
C3=Štev. popravljivih DVIGOV ECC
C6=Štev. nepopravljivih bralnih napak
C7=Štev. napak SATA R-napaka (CRC)
E6=Stanje doživljenske zaščite pogona
E7=Preostalo življenje SSD
E8=Razpoložljivi rezerviran prostor
E9=Doživljenskih pisanj na Flash
F1=Doživljenskih pisanj iz gostitelja
F2=Doživljenskih branj gostitelja
F3=Prost prostor

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Štev. novih slabih blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A4=Skup. štev. brisanj
A5=Največje štev. brisanj
A6=Najmanjše štev. brisanj
A7=Povprečno štev. brisanj
C0=Štev. umikov izklopa napajanja
C2=Temperatura
C7=Štev. napak CRC SATA
F1=Skupno zapisano
F2=Skupno prebrano

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
A7=Način zaščite SSD
A8=Štev. napak PHY
A9=Štev. slabih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Štev. brisanj
AF=Štev. tabel slabih gruč
B1=Štev. ponovitev branja
B4=Štev. preostalih rezervnih blokov
BB=Prijavljeno napak UNC
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
C4=Štev. prerazporejenih dogodkov
C7=Štev. napak CRC UDMA
CE=Najmanjše štev. brisanj
CF=Največje štev. brisanj
D0=Povprečno štev. brisanj
D1=Najmanjše štev. brisanj blokov SLC
D2=Največje štev. brisanj blokov SLC
D3=Povprečno štev. brisanj blokov SLC
E7=Preostalo življenje SSD
E9=Pisanj štev. sektorjev v NAND
EA=Branj štev. sektorjev iz NAND
F1=Štev. pisanj sektorjav
F2=Štev. branj sektorjav
F5=Štev. napak bita

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=Štev. napak UECC
05=Štev. upokojenih sektorjev
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
10=Razpoložljivih rezervir. blokov
11=Preostanek rezeriranih blokov
A8=Štev. PHY napak SATA
AA=Štev. slabih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Štev. brisanj
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B1=Območje obrabe Delta
B5=Štev. neuspelih programov
B6=Štev. neuspelih brisanj
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Temperatura
C9=Stopnja mehkih napak
CC=Stopnja mehkega popravka ECC
DA=Štev. napak CRC
E7=Preostalo življenje SSD
E8=Štev. neuspelih branj blokov
E9=Zapisano GB v NAND
EA=Doživljenskih pisanj na Flash
EB=Pisanj NAND sektorjev
F1=Doživljenskih pisanj iz gostitelja
F2=Doživljenskih branj gostitelja
FA=Doživljenskih ponovitev branja NAND

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=Štev. novih slabih blokov
09=Štev. ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AA=Največje štev. slabih blokov
A8=Štev. PHY napak SATA
A9=Štev. slabih blokov
AB=Štev. neuspelih programov
AC=Štev. neuspelih brisanj
AD=Štev. brisanj
AF=Štev. slabih gruč
B7=Upadanje vmesnika SATA
B8=Zaznavanj napak 'Od konca do konca'/Štev. popravkov
BB=Štev. nepopravljivih napak
BE=Temperatura
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C4=Štev. znova dodeljenih dogodkov
C7=Štev. napak CRC
CE=Najmanjše štev. brisanj
CF=Največje štev. brisanj
D0=Povprečno štev. brisanj
D1=Najmanjše štev. brisanj SLC
D2=Največje štev. brisanj SLC
D3=Povprečno štev. brisanj SLC
E7=Preostalo življenje SSD
E9=Štev. zapisanih sektorjev v NAND
EA=Štev. branj sektorjev v NAND
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA
F3=Temperatura NAND
F5=Štev. napak bita

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Stopnja surovih bralnih napak
05=Štev. prerazporejenih sektorjev
07=Stopnja napak iskanja
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja pogona
A7=Povprečno štev. brisanj
AB=Štev. napak v programu
AC=Štev. napak brisanja
AD=Štev. brisanj
B1=Štev. ponovnih poskusov branja
B4=Preostalo štev. rezervnih blokov
B7=Napačen blok med izvajanjem
BB=Prijavljenih napak UNC
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Nadzorovana temperatura
C3=Kumulativno štev. popravkov bitov ECC
C4=Štev. prerazporejenih dogodkov
C5=Trenutni sektor v čakanju
C7=Štev. napak UDMA CRC
E7=Preostalo življenje SSD
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA
F5=Skupno pisanj Nand Flash

[SmartRecadata] ;Added 8.14.0
07=Stopnja napak iskanja
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja pogona
A7=Povprečno štev. brisanj
AB=Štev. napak v programu
AC=Štev. napak brisanja
AD=Štev. brisanj
B1=Štev. ponovnih poskusov branja
B4=Preostalo štev. rezervnih blokov
B7=Napačen blok med izvajanjem
BB=Prijavljenih napak UNC
C0=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
C2=Nadzorovana temperatura
C3=Kumulativno štev. popravkov bitov ECC
C4=Štev. prerazporejenih dogodkov
C5=Trenutni sektor v čakanju
C7=Štev. napak UDMA CRC
E7=Preostalo življenje SSD
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA
F5=Skupno pisanj Nand Flash

[SmartSanDiskHp] ;Added 8.17.0
01=Stopnja napak pri surovem branju
05=Ponovno dodeljeno štev. blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja pogona
AA=Rezervirano štev. blokov
AB=Štev. napak programa
AC=Štev. napak brisanja
AD=Štev. izravnav obrabe
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B0=Neuporabljeno štev. rezervir. blokov
B7=Štev. prehodov navzdol vmesnika SATA
B8=Štev. zaznav/popravkov napak od konca do konca
BB=Štev. nepopravljivih napak
BC=Iztek ukaza
BE=Temperatura pretoka zraka
C2=Temperatura
C4=Prerazporejeno štev. dogodkov
C7=Štev. napak CRC
C9=Preostala življenjska doba SSD
E6=Indikator obrabe medija
F1=Skupno branj LBA
F2=Skupno branj LBA
F3=Statistika plina
F4=Stanje temperaturnega plina
F9=TLC NAND GB pisanj

[SmartSanDiskHpVenus] ;Added 8.17.0
01=Stopnja napak pri surovem branju
05=Ponovno dodeljeno štev. blokov
09=Urnapajanja
0C=Štev. ciklov napajanja pogona
AA=Rezervirano štev. blokov
AB=Štev. napak programa
AC=Štev. napak brisanja
AD=Štev. izravnave obrabe
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B0=Neuporabljeno štev. rezervir. blokov
B7=Štev. prehodov navzdol vmesnika SATA
B8=Štev. zaznav/popravkov napak od konca do konca
BB=Štev. nepopravljivih napak
BC=Iztek ukaza
BE=Temperatura pretoka zraka
C2=Temperatura
C4=Prerazporejeno štev. dogodkov
C7=Štev. napak CRC
C9=Preostala življenjska doba SSD
E6=Indikator obrabe medija
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA
F3=Skupno NAND pisanj
F4=Stanje temperaturea plina
F9=TLC NAND GB pisanj

[SmartSanDiskDell] ;Added 8.17.0
05=Ponovno dodeljeno štev. blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja pogona
AF=Štev. napak programa (komponenta v najslabšem primeru)
B0=Štev. napak brisanja (komponenta v najslabšem primeru)
B1=Štev. izravnave obrabe
B2=Uporabljeno štev. rezervir. blokov (komponenta v najslabšem primeru)
B3=Uporabljeno štev. rezervir. blokov (skupaj SSD)
B4=Štev. preostalih rezervir. blokov (skupaj SSD)
B5=Štev. napak programa (SSD skupaj)
B6=Štev. neuspešnih izbrisov (skupaj SSD)
BB=Štev. nepopravljivih napak
C2=Temperatura
C3=Stopnja ECC
C7=Štev. napak CRC
E6=Indikator obrabe medija
EE=Indikator obrabe medija (preostali cikli)
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA

[SmartSanDiskLenovo] ;Added 8.17.0
05=Ponovno dodeljeno štev. blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja pogona
A6=Najmanjši P/E cikli
A7=Največje štev. slabih blokov na smrt
A8=Največji P/E cikli
A9=Skupno slabih blokov
AA=Razraslih slabih blokov
AB=Štev. napak programa
AC=Štev. napak brisanja
AD=Atribut povprečnih ciklov P/E
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B2=Uporabljeno štev. rezervir. blokov
B4=Štev. preostalih rezervir. blokov
B8=Štev. zaznav/popravkov napak od konca do konca
BB=Štev. UECC
BC=Iztek ukaza
C2=Temperatura
C7=Napak SATA CRC
D4=Napak SATA PHY
E6=Indikator obrabe medija
E8=Razpoložljiv rezerviran prostor
E9=NAND GB pisanj
EA=NAND GB pisanj (SLC)
F1=Skupno GB pisanj gostitelja
F2=Skupno GB branj
F3=Statistika plina
F4=Stanje termičnega plina

[SmartSanDiskLenovoHelenVenus] ;Added 8.17.0
05=Ponovno dodeljeno štev. blokov
09=Ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja pogona
A6=Najmanj P/E ciklov
A7=Največje štev. slabih blokov na smrt
A8=Največji P/E cikli
A9=Skupno slabih blokov
AA=Razrasli slabi bloki
AB=Štev. napak programa
AC=Štev. napak brisanja
AD=Atribut povprečnih ciklov P/E
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B2=Uporabljeno štev. rezervir. blokov
B4=Štev. preostalih rezervir. blokov
B8=Štev. zaznav/popravkov napak od konca do konca
BB=Štev. UECC
BC=Iztek ukaza
C2=Temperatura
C7=Napak SATA CRC
D4=Napak SATA PHY
E8=Razpoložljiv rezerviran prostor
E9=Indikator izrabljenosti medija
EA=NAND  GB pisanj (SLC)
F1=Skupno pisanje GB gostitelja
F2=Skupno branj GB
F3=Statistika plina
F4=Stanje termičnega plina
F9=NAND GB pisanj (TLC)

[SmartMicronMU03] ;Added 8.17.0
01=Stopnja napak pri neobdelanem branju
05=Prerazporejeno štev. blokov NAND
09=Štev. ur napajanja
0C=Štev. ciklov napajanja
AB=Štev. napak programa
AC=Štev. napak brisanja
AD=Povprečno štev. izbrisa blokov
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B4=Neuporabljeni rezervni bloki NAND
B5=Ne-4K poravnan dostop
B7=SATA vmesnik prestavljen navzdol
B8=Štev. popravkov napak
BB=Sporočenih nepopravljivih napak
C2=Temperatura
C4=Štev. dogodkov prerazporeditve
C5=Trenutno štev. ECC v teku
C6=Štev. nepopravljivih napak SMART pregleda brez povezave
C7=Štev. napak CRC UDMA
CA=Preostala življenjska doba
CE=Stopnja napak pri pisanju
D2=Štev. uspešnih obnovitev RAIN
F0=Štev. strani gostiteljskega programa
F1=Skupno pisanj LBA
F2=Skupno branj LBA
F3=Skupno štev. strani programa
F6=Zapisanih kumulativnih gostiteljskih sektorjev
F7=Štev. strani gostiteljskega programa NAND
F8=Štev. strani FTL programa NAND

[SmartSanDiskCloud] ;Added 9.0.0
05=Število umaknjenih blokov
09=Urdelovanja
0D=Število nepopravljivih napak ECC
20=Ojačitev zapisa pomnožena s 100
21=Faktor ojačanja zapisa
AA=Štev. rezervnih blokov
AB=Število napak programa
AC=Število napak pri brisanju
AD=povprečno število pisanja/brisanja
AE=Štev. nepričakovanih izgub napajanja
B2=Preostala življenjska doba SSD (do 0,01 %)
BF=Čisto število zaustavitev
C0=Nečisto število zaustavitev
C2=Temperatura
C4=Število prerazporejenih blokov
E6=Odstotek skupnega števila pisanja/brisanja
E8=Preostali rezervni bloki
E9=Skupaj Nand zapiše 64 GB
EB=zdravje kondenzatorja
F1=Skup. pisanj gostitelja 64 GB
F2=Skup. branj gostitelja 64 GB
F4=Življenjske aktivacije toplotnega plina
F5=Odstotek preostale življenjske dobe pogona
FD=Preostali preizkusii SPI

[SmartSiliconMotionCVC] ;Added 9.3.0
05=Re-Assigned Count
09=Power-On Hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A5=SLC Cache
AA=Grown Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Avg Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail Count (Worst case)
B7=Total SATA Link Speed Downshift
B8=End-to-End Data Errors corrected
BB=Uncorrectable Errors
BD=Max Erase Count
BE=Temperature
BF=Min Erase Count
C3=Read Error Rate
C6=Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count
C7=SATA CRC Error Count
CA=SSD Life Left
E8=Total Spare Counts
E9=TLC NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
94=RAID Event Count
95=RAID Uncorrectable Count
A7=SSD Protect Mode
93=Soft Retry Event Count
EA=SLC NAND Write

[SmartAdataIndustrial] ;Added 9.3.1
09=Power-On hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare block count left
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
E7=SSD life left
E9=Flash Write Sector Count
EA=Flash Read Sector Count
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
