[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=Pablo Ocampo
VERSION=8.8.6

[Language]
LANGUAGE=Galego
CHARACTER_CODE=(UTF-16, LE, w/ BOM)
LOCALE_ID=0x456

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=http://es.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.

[Menu]
FILE=&Arquivo
CUSTOMIZE=&Persoalizar
EXIT=&Saír
EDIT=&Editar
COPY=&Copiar
FUNCTION=&Función
HIDE_SMART_INFO=Agochar información &S.M.A.R.T.
HIDE_SERIAL_NUMBER=Agochar &número de serie
SHOW_DRIVE_LETTER=Mostrar &letra de unidade
ADVANCED_DISK_SEARCH=&Busca avanzada de disco
EVENT_LOG=Rexistro de e&ventos
AAM_APM_CONTROL=Control AA&M/APM
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Adaptación automática AAM/A&PM
RESIDENT=Meter en &barra de tarefas
STARTUP=&Iniciar con Windows
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Abrir "A&dministración de discos"
OPEN_DEVICE_MANAGER=Abrir "Ad&ministrador de dispositivos"
ADVANCED_FEATURE=&Opcións avanzadas
REFRESH=&Actualizar
RESCAN=&Reescanear
DISABLE=&Desactivar
AUTO_REFRESH=&A&ctualización automática
AUTO_REFRESH_TARGET=&Unidade de actualización automática
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Todos os &discos
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=&Ningún disco
WAIT_TIME_AT_STARTUP=&Tempo de espera para arrincar
GRAPH=&Gráfica
THEME=&Tema
DISK=&Disco
HELP=A&xuda
HELP_WEB=A&xuda [Web]
HELP_ABOUT=&Sobre CrystalDiskInfo...
HELP_ABOUT_SMART=Sobre &S.M.A.R.T. (Wikipedia) [Web]
LANGUAGE=&Idioma
ITEM=&Artigo
TEMPERATURE_TYPE=Escala de t&emperatura
CELSIUS=Celsius (°C)
FAHRENHEIT=Fahrenheit (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=&Configuración de estado de saúde

;Graph
OPTION=&Opción
LEGEND_POSITION=Posición de &indicacións
NORTH_WEST=&Noroeste
NORTH_EAST=Nor&este
SOUTH_WEST=Su&doeste
SOUTH_EAST=&Sudeste
MAX_PLOT_POINT=&Máximo número de puntos
TIME_FORMAT=Formato de &data
PAINT_WEEKEND=&Pintar fin de semana
ALL=&Todo

;2.7.0
COPY_OPTION=Opcións de copia
RESIDENT_STYLE=Modo de &residencia
MINIMIZE=Minimizar
HIDE=Agochar

;3.0.0
ZOOM=&Zoom
AUTO=&Automático
ATTRIBUTE=&Atributo

;3.5.0
ASCII_VIEW=&Vista ASCII
AUTO_DTECTION=&Detección automática
SECOND=seg.
MINUTE=min.
HOUR=hora

:3.9.4
WORKAROUND=Solucións a problemas típicos

;4.0.0
ALERT_MAIL=Alarma de correo electrónico
MAIL_SETTINGS=Configuración de correo electrónico
SMART_IN_ENGLISH=S.M.A.R.T. in English
FONT_SETTING=Configuración de tipografía

;5.0.0
ALERT_FEATURES=Características da alarma
ALARM_HISTORY=Historial de alarmas
ALERT_SOUND=Alarma sonora
SOUND_SETTINGS=Configuración de son
GADGET_SUPPORT=Axuda de Gadget
INSTALL_GADGET=Instalar Gadget
ENABLE_AUTO=Habilitado (autodetección)
ENABLE_ALL=Habilitado (todos os discos)
ENABLE_RAID=Habilitado (só RAID de volume)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=&Agochar disco non S.M.A.R.T.
GREEN_MODE=&Modo Verde

;8.6.0
SAVE_TEXT=Gardar (&texto)
SAVE_IMAGE=&Gardar (imaxe)

;9.0.0
DRIVE_SORT_METHOD=Drive Sort Method
PHYSICAL_DRIVE_ID=Physical Drive ID
DRIVE_LETTER=Drive Letter

;9.2.0
VOICE=Voice

;9.3.0
STARTUP_VOICE=Startup Voice

;9.5.0
HIDE_RAID_VOLUME=Hide &RAID Volume
[TrayMenu]
EXIT=Saír
REFRESH=Actualizar
RESCAN=Reescanear
ENABLE=Activar
DISABLE=Desactivar
ENABLE_ALL=Activar todo
DISABLE_ALL=Desactivar todo
AUTO_REFRESH=Actualización automática
AUTO_REFRESH_TARGET=Unidade de actualización automática
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Todos os &discos
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=&Ningún disco
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Opcións de alarma por temperatura
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Opcións de alarma por estado de saúde
SHOW_MAIN_WINDOW=Mostrar ventá principal
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Mostrar icona de temperatura
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Mostrar todas as iconas de temperatura
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Agochar todas as iconas de temperatura
COLLECTIVE_SETTING=Opcións globais
GRAPH=Gráfica
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Mostrar só icona de temperatura

[DiskStatus]
GOOD=Bo
CAUTION=Risco
BAD=Malo
UNKNOWN=Descoñecido
DISK=Disco

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Actual
LIST_WORST=Peor
LIST_THRESHOLD=Limiar
LIST_RAW_VALUES=Valores en cru
;LIST_DESCRIPTION=Descrición
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Detalles ID

FIRMWARE=Firmware
SERIAL_NUMBER=Número de serie
INTERFACE=Interface
STANDARD=Estándar
TRANSFER_MODE=Modo de transferencia
BUFFER_SIZE=Tamaño de buffer
NV_CACHE_SIZE=Tamaño de caché NV
ROTATION_RATE=Velocidade de rotación
TEMPERATURE=Temperatura
POWER_ON_HOURS=Horas aceso
POWER_ON_COUNT=Nº de acendidos
DRIVE_LETTER=Letra de unidade
FEATURE=Característ. soportadas
HEALTH_STATUS=Estado de saúde

UNKNOWN=Descoñecido
POWER_ON_COUNT_UNIT=veces
POWER_ON_HOURS_UNIT=horas
POWER_ON_DAYS_UNIT=días

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Total de datos escritos
TOTAL_HOST_READS=Total de datos lidos
TOTAL_NAND_WRITES=Total de NAND escritos

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Reconto de nivelación de desgaste

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Modo actual | Modo soportado
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Versión principal | Versión secundaria

;8.5.0
FONT_FACE=Tipografía 
FONT_SCALE=Escala da tipografía (%)
DEFAULT=Valores por defecto

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Detectando unidades de "Horas de acendido" (require 130 seg. aprox.)
DETECT_DISK=Detectando disco
PLEASE_ENABLE_WMI=Active WMI(instrumental de administración de Windows), por favor
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Por favor reinicie a aplicación para que se faga efectivo o cambio de tema
DISK_NOT_FOUND=Disco non atopado

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Alarma - Temperatura
ALARM_HEALTH_STATUS=Alarma - Estado
DEGRADATION=Degradación
RECOVERY=Recuperación
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Info - Estado de saúde

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Seleccione artigo
ACTUAL_VALUE=Valor efectivo (extraído do valor en cru)
NORMALIZED_VALUE=Valor normalizado (Valor actual)
ALL_ON=Activar todo
ALL_OFF=Desactivar todo
RESET=Resetear

[Customize]
LINE_COLOR=Cor de línea
BACKGROUND_IMAGE=Imaxe de fondo
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Formato de imaxe soportado
ALL_FILES=Todos os arquivos

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Formato de son soportado

[AamApm]
AAM_LOW=<- Silencioso (80h)
AAM_HIGH=Rendemento (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Valor recomendado
APM_LOW=<- Potencia mínima (01h)
APM_HIGH=Rendemento (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Control automático de ruído (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Control de alimentación avanzado (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=Sobre CrystalDiskInfo
GRAPH=Gráfico
CUSTOMIZE=Persoalizar
VERSION_INFORMATION=Información de versión
AAM_APM_CONTROL=Control AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Configuración de estado de saúde

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Historial de alarmas
SOUND_SETTINGS=Configuración de son

;5.1.0
FONT_SETTING=Configuración de tipografía

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Limiar de risco
APPLY=Aplicar
DEFAULT=Configuración por defecto

[Smart]
UNKNOWN=Descoñecido
VENDOR_SPECIFIC=Proveedor específico
01=Taxa de erros de lectura
02=Rendemento
03=Tempo de arranque
04=Nº de ciclos de arranque/parada
05=Nº de sectores reasignados
06=Marxe de lectura por canle
07=Taxa de erros de busca
08=Rendemento do tempo de busca
09=Horas aceso
0A=Nº de reintentos de xiro
0B=Reintentos de calibración
0C=Nº de ciclos de acendido do dispositivo
0D=Taxa de erros de software
BE=Temperatura do fluxo de aire
BF=Taxa de erros G-Sense
C0=Nº de apagados do dispositivo
C1=Nº de ciclos carga/descarga
C2=Temperatura
C3=Recuperación de erros hardware ECC
C4=Nº de eventos de recolocación
C5=Nº de sectores inestables
C6=Nº de sectores non corrixibles
C7=Número de erros CRC UltraDMA
C8=Taxa de erros de escritura
C9=Taxa de erros de lectura de software
CA=Erros de marca de direccionamento de datos
CB=Cancelación de Run Out
CC=Corrección de software de erros ECC
CD=Taxa de aspereza termal
CE=Altura de voo
CF=Xiro máximo actual
D0=Ruído do xiro
D1=Rendemento de busca Offline
D3=Vibración durante a escritura
D4=Golpeo durante a escritura
DC=Desprazamento do disco
DD=Taxa de erros G-Sense
DE=Horas cargado
DF=Número de cargas/descargas
E0=Fricción de carga
E1=Nº de ciclos de carga/descarga
E2=Tempo de carga 'In'
E3=Nº de amplificación torque
E4=Nº de ciclos de apagado
E6=Amplitude do cabezal GMR
E7=Temperatura
F0=Horas de voo do cabezal
FA=Taxa de reintentos de lectura
;Added 3.0
B8=Erros End-to-End
BB=Erros non corrixidos e informados
BC=Comando Timeout
BD=Escrituras High Fly
FE=Protección de caída libre

;Updated 5.4.0
F1=Total de datos escritos
F2=Total de datos lidos

;Updated 9.5.0
17=Helium Condition Lower
18=Helium Condition Upper
1B=MAMR Health Monitor

[SmartSsd]
01=Taxa de erros de lectura
02=Rendemento
03=Tempo de arranque
04=Nº de ciclos de arranque/parada
05=Nº de sectores reasignados
06=Marxe de lectura por canle
07=Taxa de erros de busca
08=Rendemento do tempo de busca
09=Horas aceso
0A=Nº de reintentos de xiro
0B=Reintentos de calibración
0C=Nº de ciclos de acendido do dispositivo
0D=Taxa de erros software
C0=Reconto de paradas inseguras
C2=Temperatura
C4=Nº de eventos de recolocación
C5=Nº de sectores inestables
C6=Nº de sectores non corrixibles
; CrystalDiskInfo assign
FF=Vida restante

;Updated 5.4.0
F1=Total de datos escritos
F2=Total de datos lidos

[SmartMtron]
BB=Reconto total de borrado

[SmartIndlinx]
01=Índice de erros de lectura
09=Horas aceso
0C=Nº de ciclos de acendido do dispositivo
B8=Reconto inicial de bloques defectuosos
C3=Reconto de bloques de fallos do programa
C4=Reconto de bloques de fallos de borrado
C5=Reconto de bloques de fallos de lectura
C6=Reconto total de sectores de lectura
C7=Reconto total de sectores de escritura
C8=Reconto total de comandos de lectura
C9=Reconto total de comandos de escritura
CA=Reconto total de bits de erro dende flash
CB=Reconto total de sectores de lectura con bits de erros corrixibles
CC=Bandeira completa de bloque malo
CD=Reconto máximo de especificación PE
CE=Reconto mínimo de borrado
CF=Reconto máximo de borrado
D0=Promedio de reconto de borrado
D1=Vida restante do dispositivo

[SmartJMicron60x]
09=Horas aceso
0C=Nº de ciclos de acendido do dispositivo
C2=Temperatura
E5=Sistema de detención ID, Flash ID
E8=Información de versión de firmware
E9=Fallo de gravación ECC
EA=Reconto medio de borrado, Máx. reconto de borrado
EB=Reconto de bloque bo, Reconto de sistema de bloques

[SmartIntel]
03=Tempo necesario para xiro
04=Iniciar/parar reconto
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Nº de ciclos de acendido do dispositivo
C0=Reconto de paradas inseguras
E1=Hosts escritos
E8=Espazo reservado dispoñible
E9=Indicador de desgaste de medios
B8=Reconto de detección de erros end-to-end

;Updated 4.1
AA=Espazo reservado dispoñible
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
BB=Reconto de erros incorrixibles

;Updated 4.3
AE=Perda de potencia inesperada
E2=Tempos de desgaste de medios de carga de traballo
E3=Tempos da proporción lectura/escritura de Host de carga de traballo
E4=Temporizador de carga de traballo
F1=Total de LBAs escritos
F2=Total de LBAs lidos
F9=Total de NAND escritos

;Updated 5.5.0
B7=Reconto de simplificación de velocidade SATA
BE=Temperatura
C7=Reconto de erros CRC

;Updated 5.6.1
AF=Fallo de protección de perda de potencia
C2=Temperatura
C5=Reconto de sectores inestables

;Added 6.6.0
EA=Estado do acelerador térmico

[SmartSamsung]
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de acendidos
AF=Reconto de fallos do programa (Chip)
B0=Reconto de fallos de borrado (Chip)
B1=Reconto de nivelación de desgaste
B2=Reconto de bloques reservados usados (Chip)
B3=Reconto de bloques reservados usados (Total)
B4=Reconto total de bloques reservados non usados
B5=Reconto de fallos do programa (Total)
B6=Reconto de fallos de borrado (Total)
B7=Bloque defectuoso de tempo de execución (Total)
BB=Reconto de erros incorrixibles
BE=Temperatura do fluxo de aire
C2=Temperatura
C3=Índice de erros ECC
C6=Reconto de erros incorrixibles Off-Line
C7=Reconto de erros CRC
C9=Estado dos supercondensadores
CA=Estado do modo SSD
EB=Reconto de recuperación POR
F1=Total de LBA escritos
F2=Total de LBA lidos

;Added 6.6
AA=Reconto de bloques reservados non utilizados (Chip) 
AB=Reconto de fallos do programa (Chip)
AC=Reconto de fallos de borrado (Chip)
AD=Reconto de nivelación de desgaste
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B8=Detección de erros
E9=Desgaste normalizado dos medios

[SmartSandForce] ;Updated (3.7.0)
01=Taxa bruta de erros de lectura
05=Reconto de bloques retirados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
0D=Taxa de erros de lectura de software
64=Gigabytes borrados
AA=Reconto de bloques de reserva
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B1=Delta de rango de desgaste
B5=Reconto de fallos do programa
B6=Reconto de fallos de borrado
B8=Erros de código na detección de erros E/S informados
BB=Erros non corrixidos e informados
C2=Temperatura
C3=Reconto de erros incorrixibles ECC On-the-Fly
C4=Reconto de eventos de reasignación
C6=Reconto de sectores incorrixibles
C7=Reconto de erros SATA R (CRC)
C9=Taxa de erros de lectura de software incorrixibles
CC=Taxa de corrección de software ECC
E6=Estado da curva de vida
E7=Vida restante do SSD
E8=Espazo reservado dispoñible
EB=Saúde dos supercapacitores
F1=Datos escritos (Total)
F2=Datos lidos (Total)

[SmartJMicron61x] ;Added (3.9)
01=Taxa de erros de lectura
02=Rendemento de traballo
03=Tempo de xiro
05=Reconto de sectores reasignados
07=Taxa de erro da busca
08=Rendemento do tempo de busca
09=Horas aceso
0A=Reconto de reintentos de xiro
0C=Reconto de ciclos de acendido
A8=Reconto de erros SATA PHY
AF=Reconto de táboas de clúster defectuoso (erros ECC)
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
C5=Reconto actual de sectores inestables
AA=Reconto de bloques defectuosos
AD=Reconto de borrado

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Matriz redundante de NAND indeinestables
01=Taxa bruta de erros de lectura
05=Bloques NAND reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
0D=Taxa de erros de software
0E=Capacidade do dispositivo (NAND)
0F=Capacidade do usuario
10=Bloques de reposto dispoñibles
11=Bloques de reposto restantes
64=Reconto de borrado total
AA=Reconto de bloques reservados
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Reconto promedio de borrado de bloques
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B4=Bloques NAND de reserva non utilizados
B5=Reconto de accesos non aliñados
B7=Interface de simplificación SATA
B8=Reconto de corrección de erros
BB=Erros non corrixidos e informados
BC=Reconto de tempo de espera de comando
BD=Reconto de bloques de fábrica defectuosos
C2=Temperatura
C3=Reconto acumulado de corrección de bits ECC
C4=Reconto de eventos de asignación
C5=Reconto actual de sectores inestables
C6=Reconto de erros incorrixibles de escaneo intelixente off-line
C7=Taxa de erros Ultra DMA CRC
CA=Porcentaxe de vida útil usada
CE=Taxa de erros de escritura
D2=Reconto de recuperación de RAIN útil
EA=Total de bytes lidos
F2=Progreso de protección de escritura
F3=Bits ECC corrixidos
F4=Eventos de limiar acumulativo ECC
F5=Páxinas NAND do programa acumulativo
F6=Total de sectores escritos
F7=Reconto de páxinas do programa de Host
F8=Reconto de páxinas do programa en segundo plano

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Matriz redundante de NAND indeinestables
01=Taxa bruta de erros de lectura
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
0D=Taxa de erros de software
0E=Capacidade do dispositivo (NAND)
0F=Capacidade do usuario
10=Bloques de reposto dispoñibles
11=Bloques de reposto restantes
64=Reconto de borrado total
AA=Reconto de bloques reservados
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Reconto promedio de borrado de bloques
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B4=Bloques NAND de reserva non utilizados
B7=Interface de simplificación SATA
B8=Reconto de corrección de erros
BB=Erros non corrixidos e informados
BC=Reconto de tempo de espera de comando
BD=Reconto de bloques de fábrica defectuosos
C2=Temperatura
C3=Reconto acumulado de corrección de bits ECC
C4=Reconto de eventos de asignación
C5=Reconto actual de sectores inestables
C6=Reconto de erros incorrixibles de escaneo intelixente off-line
C7=Taxa de erros Ultra DMA CRC
CA=Porcentaxe de vida útil usada
CE=Taxa de erros de escritura
D2=Reconto de recuperación de RAIN útil
EA=Total de bytes lidos
F3=Bits ECC corrixidos
F4=Eventos de limiar acumulativo ECC
F5=Páxinas NAND do programa acumulativo
F6=Total de sectores escritos
F7=Reconto de páxinas do programa de Host
F8=Reconto de páxinas do programa en segundo plano

; Updated 6.6.0
A0=Reconto de sectores incorrixibles
A1=Bloques de reposto válidos
A3=Bloques iniciais non válidos
94=Reconto total de borrado SLC
95=Reconto máximo de borrado SLC
96=Reconto mínimo de borrado SLC
97=Reconto medio de borrado SLC
A4=Reconto total de borrado TLC
A5=Reconto máximo de borrado TLC
A6=Reconto mínimo de borrado TLC
A7=Reconto medio de borrado TLC
A9=Porcentaxe de vida restante
B5=Reconto de fallos do programa
B6=Reconto de fallos de borrado
C0=Reconto de retracción de apagado
E8=Espazo reservado dispoñible
F1=Total de LBA escritos
F2=Total de LBA lidos
F5=Reconto total de escritura TLC
F6=Reconto total de escritura SLC
F7=Reconto de recuperación de RAID

[SmartOcz] ;Added (4.5)
01=Taxa bruta de erros de lectura
03=Tempo de xiro
04=Reconto de iniciar/apagar
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
E8=Reconto total de sectores escritos
E9=Vida restante

; Added 6.6.0
64=Total de bloques borrados
A7=Modo de protección de SSD
A8=Reconto de erros SATA PHY
A9=Reconto de bloques defectuosos
AD=Reconto de borrado
B8=Reconto de bloques de fábrica defectuosos
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
CA=Número total de bits corrixidos
CD=Reconto de PE nominal máximo
CE=Reconto mínimo de borrados
CF=Reconto máximo de borrados
D3=Reconto de erros incorrixibles SATA
D4=Lecturas da páxina NAND durante o reintento
D5=Reintentos de lectura simple
D6=Reintentos de lectura adaptable
DD=Erros incorrixiblese da ruta de datos internos
DE=Reconto de recuperación de RAID
E6=Protección de perda de potencia
FB=Reconto de lecturas NAND

;Updated 6.7.0
F1=Total de datos escritos
F2=Total de datos lidos


[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Taxa de erros de lectura
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
C0=Reconto de apagados inseguros
C4=Reconto de eventos de asignación
C6=Reconto de sectores incorrixibles
F1=Total de datos escritos
F2=Total de datos lidos

;Updated (5.4.0)
B1=Reconto de nivelación de desgaste
B2=Reconto de bloques reservados usados (o peor dos casos)
B5=Reconto de fallos do programa (Total)
B6=Reconto de fallos de borrado (Total)
BB=Reconto de erros incorrixibles
C7=Reconto de erros Ultra CRC
E8=Espazo reservado dispoñible

;Added 6.2.0
AA=Bloques defectuosos crecidos
AB=Reconto de fallos do programa (Total)
AC=Reconto de fallos de borrado (Total)
AD=Programa promedio/Reconto de borrado (Total)
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
AF=Reconto de fallos do programa (o peor dos casos)
B0=Reconto de fallos de borrado (o peor dos casos)
B3=Reconto total de bloques reservados usados
B4=Reconto total de bloques reservados non usados
B7=Redución de interface SATA
B8=Erros de datos end-to-end corrixidos
BC=Tempo de espera do comando
C3=Taxa ECC
E9=NAND GB escritos

[SmartSanDisk] ;Added (5.2.0)
05=Reconto de bloques retirados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
AA=Reconto de bloques reservados
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
BB=Erros non corrixidos e informados
E8=Vida restante
F1=Total de datos escritos
F2=Total de datos lidos

[SmartOczVector] ;Added (5.3.0)
05=Bloques defectuosos acumulados en tempo de execución 
09=Reconto de horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
AB=Reconto de bloques sobreaprovisionados dispoñibles
AE=Reconto de ciclos de acendido non planificados
BB=Total de lecturas NAND incorrixibles
C3=Total de fallos de programación
C4=Total de fallos de borrado
C5=Total de fallos de lectura incorrixibles
C6=Hosts lidos
C7=Hosts escritos
D0=Reconto medio de borrado
D2=Reconto de erros SATA CRC
E9=Vida restante
F9=Reconto total de programación NAND

;Updated 5.5.0
F1=Total de datos escritos
F2=Total de datos lidos

;Updated 6.6.0
64=Total de bloques borrados
B8=Reconto total de bloques de fábrica defectuosos
CA=Número total de bits de lectura corrixidos 
CD=Reconto máximo de PE nominal
CE=Reconto mínimo de borrado
CF=Reconto máximo de borrado
D4=Reconto total de lecturas de páxinas NAND que requiren reintento de lectura
D5=Reconto total de reintentos de lectura simple
D6=Reconto total de reintentos de lectura adaptable
DD=Erros incorrixibles de protección da ruta de datos interna
DE=Reconto de recuperación de RAID
E0=En garantía
E1=Polaridade DAS
E2=Fallo parcial
E6=Escritura de marca de activación do acelerador
F9=Reconto total de programación NAND (páxinas)
FB=Reconto total de lecturas NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Taxa bruta de erros de lectura
05=Reconto de bloques retirados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
AA=Reconto de bloques reservados
AC=Reconto de fallos de borrado
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B5=Reconto de fallos do programa
BB=Erros non corrixidos e informados
C2=Temperatura
C4=Reconto de eventos de asignación
E7=Vida restante de SSD
F1=GB escritos durante a vida do SSD
F2=GB lidos durante a vida do SSD

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Taxa de erros de lectura
02=Rendemento de traballo
03=Tempo de xiro
04=Reconto de iniciar/apagar
05=Reconto de sectores reasignados
07=Taxa de erro da busca
08=Rendemento do tempo de busca
09=Horas aceso
0A=Reconto de reintentos de xiro
0B=Reintentos de recalibración
0C=Reconto de ciclos de acendido
A7=Modo de protección de SSD
A8=Reconto de erros SATA PHY
A9=Reconto total de bloques defectuosos
AD=Reconto de borrado
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
C4=Reconto de eventos de asignación
C5=Reconto actual de sectores inestables
C6=Reconto de sectores incorrixibles
F1=Total de Hosts escritos
F2=Total de Hosts lidos

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
05=Reconto de bloques reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
A6=Ciclo mínimo W/E
A7=Máximo de bloques defectuosos/mortos
A8=Máximo ciclo de borrado
A9=Total de bloques defectuosos
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Ciclo de borrado medio
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
BB=Erros non corrixidos e informados
C2=Temperatura
D4=Erros SATA PHY
E6=Porcentaxe de reconto total P/E
E8=Bloques de reposto restantes
E9=Total de GB escritos a NAND
F1=Total de GB escritos
F2=Total de GB lidos

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
01=Taxa de erros de lectura
02=Rendemento de traballo
03=Tempo de xiro
05=Reconto de sectores reasignados
07=Taxa de erro da busca
08=Rendemento do tempo de busca
09=Horas aceso
0A=Reconto de reintentos de xiro
0C=Reconto de ciclos de acendido
A8=Reconto de erros SATA PHY
AA=Reconto de bloques defectuosos
AD=Reconto de borrado
AF=Reconto de táboas de clúster defectuosos
BB=Erros incorrixibles
C0=Reconto de apagados inseguros
C2=Temperatura
C4=Reconto posterior de bloques defectuosos
C5=Reconto actual de sectores inestables
C7=Reconto de erros CRC
DA=Reconto de erros CRC
E7=Vida restante de SSD
E9=Escrituras a Flash durante a vida do SSD
F0=Cabeceira de escritura
F1=Hosts escritos
F2=Hosts lidos
F4=Reconto medio de borrado
F5=Reconto máximo de borrado
F6=Reconto de borrado total

[SmartNVMe] ;Added 9.7.0
01=Advertencia crítica
02=Temperatura composta
03=Reposto dispoñible
04=Reposto dispoñible Threshold
05=Porcentaxe usada
06=Unidades de datos lidas
07=Unidades de datos escritas
08=Comandos de lectura de Host
09=Comandos de escritura de Host
0A=Tempo co controlador ocupado
0B=Ciclos de potencia
0C=Horas aceso
0D=Apagados inseguros
0E=Erros de integridade de datos e medios
0F=Número de entradas do rexistro de información de erros
10=Warning Composite Temperature Time
11=Critical Composite Temperature Time
12=Temperature Sensor 1
13=Temperature Sensor 2
14=Temperature Sensor 3
15=Temperature Sensor 4
16=Temperature Sensor 5
17=Temperature Sensor 6
18=Temperature Sensor 7
19=Temperature Sensor 8
1A=Thermal Management Temperature 1 Transition Count
1B=Thermal Management Temperature 2 Transition Count
1C=Total Time For Thermal Management Temperature 1
1D=Total Time For Thermal Management Temperature 2

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Taxa bruta de erros de datos
05=Reconto de sectores reasignados
09=Reconto de horas acendido
0C=Reconto de ciclos de acendido
A1=GDN
A2=Reconto total de borrado
A3=Ciclo máximo de PE
A4=Reconto medio de borrado
A5=Reconto inicial de bloques defectuosos
A6=Reconto total de bloques defectuosos
A7=Modo de protección de SSD
A8=Reconto de erros SATA PHY
A9=Saúde
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AE=Reconto de perdas de potencia inesperadas
AF=Reconto de fallos ECC
B5=Reconto de accesos non aliñados
BB=Erros incorrixibles informados
C2=Temperatura da carcasa
C3=Acumulativo de ECC corrixidos
C4=Reconto de eventos de reasignación
C7=Reconto de erros Ultra DMA CRC
CE=Reconto mínimo de borrado
CF=Reconto máximo de borrado
E7=Vida restante
E8=Espazo reservado dispoñible
F1=Tempo de vida de escritura
F2=Tempo de vida de lectura
F9=Total de GB escritos a NAND (TLC)
FA=Total de GB escritos a NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Taxa de erros de lectura
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
64=Reconto de borrado total
A8=Reconto mínimo de borrado
A9=Reconto máximo de borrado
AA=Reconto de bloques reservados
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AE=Reconto de perdas de potencia inesperadas
AF=Reconto de fallos do programa(o peor dos casos)
B0=Reconto de fallos de borrado(o peor dos casos)
B1=Reconto de nivelación de desgaste
B2=Reconto de bloques reservados usados(o peor dos casos)
B3=Reconto de bloques reservados usados(SSD Total)
B4=Reconto de bloques reservados non usados(SSD Total)
B5=Reconto de fallos do programa(SSD Total)
B6=Reconto de fallos de borrado(SSD Total)
B7=Reconto de simplificación SATA
B8=Reconto de detección de erros end-to-end
BB=Reconto de erros incorrixibles
BC=Reconto de tempo de espera de comando
BF=Reconto de eventos de choque operacional 
C2=Temperatura
C3=Taxa ECC
C4=Reconto de eventos de asignación
C6=Reconto de sectores incorrixibles
C7=Reconto de erros CRC
C9=Taxa de erros incorrixibles de lectura de software
CC=Taxa de corrección de software ECC
D4=Reconto de erros PHY
E7=Vida restante de SSD
E9=Vida restante de SSD
EA=NAND escritos
F1=Total de LBA escritos
F2=Total de LBA lidos
FA=Nº total de reintentos de lectura de NAND

[SmartKioxia]
09=Reconto de horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido do dispositivo
A7=Modo de protección de SSD
A8=Reconto de erros SATA PHY
A9=Reconto de bloques defectuosos
AD=Reconto de borrado (datos de usuario)
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
F1=Hosts escritos

[SmartWdc]
01=Taxa de erros de lectura
05=Reconto de bloques reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
A5=Reconto de borrado de bloques (SLC)
A6=Mínimo de ciclos de PE
A7=Máximo de bloques defectuosos por morrer
A8=Máximo de ciclos de PE
A9=Total de bloques defectuosos
AA=Bloques defectuosos crecidos
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Ciclos P/E promedio 
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B8=Reconto de corrección/detección de erros end-to-end
BB=Erros non corrixidos e informados
BC=Reconto de tempo de espera de comando
C2=Temperatura
C7=Reconto de erros CRC
D4=Erros SATA PHY
E6=Indicador de desgaste de medios
E8=Espazo reservado dispoñible
E9=GB NAND escritos
EA=GB NAND escritos (SLC)
EE=Indicador de desgaste de medios (ciclos restantes)
F1=Total de GB escritos
F2=Total de GB lidos
F4=Estado do acelerador de temperatura
F9=GB NAND escritos

[SmartKingstonSuv]
01=Taxa de erros de lectura
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
AA=Reconto de bloques reservados usados
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AE=Reconto de apagados inesperados
AF=Reconto de fallos do programa Worst Die
B0=Reconto de fallos de borrado Worst Die
B1=Reconto de nivelación de desgaste
B2=Reconto de bloques reservados usados Worst Die
B4=Reconto de bloques reservados non usados (SSD Total)
BB=Erros non corrixidos e informados
C2=Temperatura
C3=Reconto de erros ECC on-the-fly
C4=Reconto de eventos de asignación
C5=Reconto de sectores inestables
C7=Reconto de erros CRC durante o modo UltraDMA
C9=Taxa de erros de lectura incorrixibles
CC=Taxa de corrección de software ECC
E7=Vida restante de SSD
EA=NAND escritos durante a vida do dispositivo
F1=Hosts escritos durante a vida do dispositivo
F2=Hosts lidos durante a vida do dispositivo
FA=Nº total de reintentos de lectura de NAND

[SmartKingstonKC600]
01=Taxa de erros de lectura
05=Reconto de bloques NAND reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
94=Reservado
95=Reservado
96=Reservado
97=Reconto medio de borrado SLC
9F=Reconto de erros de DRAM de 1 bit
A0=Erros UECC incorrixibles informados
A1=Espazo reservado dispoñible
A4=Reservado
A5=Reservado
A6=Reservado
A7=Reconto medio de borrado
A8=Reservado
A9=Porcentaxe restante de vida útil nominal
B1=Reservado
B5=Reconto de fallos do programa
B6=Reconto de fallos de borrado
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura do dispositivo
C3=Hardware ECC recuperado
C4=Reconto de eventos de asignación
C7=Reconto de erros CRC durante o modo UltraDMA
E7=Porcentaxe restante de vida útil nominal
E8=Reconto de bloques reservados non usados
F1=Total de LBAs escritos
F2=Total de LBAs lidos
F5=Total de escritura de medios

[SmartKingstonDC500]
01=Reconto de erros UNC de Host
09=Horas aceso
0C=Ciclo de acendidos/apagados
A7=Modo de protección
A8=Reconto de erros SATA PHY
A9=Taxa de bloques defectuosos
AA=Información de bloques defectuosos
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Reconto de borrado
B5=Reconto de fallos do programa
B6=Reconto de fallos de borrado
BB=Reconto de erros UNC de Host
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
C4=Reconto posterior de bloques defectuosos totais
C7=Reconto de erros CRC
CF=Reconto do acelerador térmico
DA=Reconto de erros CRC
E7=Vida restante do SSD
E8=Reconto de fallos de lectura
E9=Escritura NAND
F1=Escritura Host
F2=Lectura Host
F4=Reconto medio de borrado
F5=Reconto máximo de borrado
F6=Reconto de borrado total

[SmartKingstonSA400]
01=Erros incorrixibles
09=Horas aceso
0C=Ciclos de potencia
94=Proveedor único
95=Proveedor único
A7=Proveedor único
A8=Reconto de erros SATA PHY
A9=Proveedor único
AA=Reconto de bloques defectuosos
AC=Proveedor único
AD=Reconto de borrado
B5=Proveedor único
B6=Proveedor único
BB=Erros ECC incorrixibles
C2=Temperatura
C4=Eventos de reasignación
C7=Erro de SATA CRC
DA=Reconto de erros CRC
E7=Indicador de desgaste SSD
E9=NAND escritos durante a vida do dispositivo
F1=Escrituras totais durante a vida do dispositivo
F2=Lecturas totais durante a vida do dispositivo
F4=Reconto medio de borrado
F5=Reconto máximo de borrado
F6=Reconto de borrado total

[SmartSsstc]
01=Taxa bruta de erros de lectura
05=Reconto de bloques reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
AA=Espazo reservado dispoñible
AB=Reconto total de fallos do programa
AC=Reconto total de fallos de borrado
AD=Programa promedio/Reconto de borrado
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
AF=Reconto de fallos do programa (o peor dos casos)
B0=Reconto de fallos de borrado (o peor dos casos)
B1=Reconto de nivelación de desgaste
B2=Reconto de bloques reservados usados (o peor dos casos)
B3=Reconto total de bloques reservados usados
B4=Reconto total de bloques reservados non usados
B7=Interface de simplificación de SATA
B8=Reconto de erros de datos end-to-end
BB=Reconto de erros incorrixibles
BC=Tempo de espera do comando
C2=Temperatura do dispositivo
C3=Taxa ECC
C6=Reconto de erros offline incorrixibles
C7=Reconto de erros SATA CRC
E5=Fallo de protección de perda de potencia
E7=Porcentaxe de vida restante
E8=Espazo reservado dispoñible 
E9=GB NAND escritos
F1=Escritura total Host
F2=Lectura total Host
F3=GB NAND escritos

[SmartIntelDc]
01=Reconto bruto de erros de lectura
05=Reconto de bloques Flash reasignados
09=Reconto de horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
0E=Capacidade do dispositivo
0F=Capacidade do usuario
10=Bloques de reposto dispoñibles
11=Reposto restante dispoñible
AC=Fallos totais de borrado de bloques
AD=Reconto máximo de borrado por bloque
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
AF=Reconto medio de borrado
B0=Protección de perda de potencia Error
B5=Total de fallos de programa de bloques
B8=Reconto de detección de erros end-to-end
BB=Reconto de erros incorrixibles
C2=Temperatura
C5=Reconto de sectores inestables
C6=Reconto de erros incorrixibles offline
C7=Reconto de erros CRC
CA=Porcentaxe de vida usada do dispositivo
E2=Tempo de carga de traballo - Media de desgaste
E3=Tempo de carga de traballo - Proporción de lectura/escritura
E4=Tempo de carga de traballo
EA=Total de bytes lidos do dispositivo
EB=Total de bytes do dispositivo / sectores escritos
F1=Total de bytes NAND / sectores escritos

[SmartApacer]
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
A3=Reconto máximo de borrado
A4=Reconto medio de borrado
A6=Reconto posterior de bloques defectuosos totais
A7=Modo de protección de SSD
A8=Reconto de erros SATA PHY
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AF=Reconto de táboas de clúster defectuosos
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
E7=Vida restante
F1=Sectores de escritura totais

[SmartSiliconMotion]
01=Taxa de erros de lectura
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
94=Reconto de borrado total SLC
95=Reconto de borrado máximo SLC
96=Reconto de borrado mínimo SLC
97=Reconto medio de borrado SLC
9F=Reconto de erros de DRAM de 1 bit
A0=Reconto de sectores incorrixibles durante a lectura/escritura
A1=Nº de bloques de reposto válidos
A2=Nº de bloques de datos da caché
A3=Nº de bloques iniciais non válidos
A4=Reconto de borrado total
A5=Reconto máximo de borrado
A6=Reconto mínimo de borrado
A7=Reconto medio de borrado
A8=Reconto máximo de borrado de Spec
A9=Vida restante
AF=Reconto de fallos do programa en Worst Die
B0=Reconto de fallos de borrado en Worst Die
B1=Reconto total de nivelación de desgaste
B2=Reconto de bloques non válidos en tempo de execución
B5=Reconto total de fallos do programa
B6=Reconto total de fallos de borrado
BB=Reconto de erros incorrixibles
C0=Reconto de retracción de apagado
C2=Temperatura
C3=Hardware ECC recuperado
C4=Reconto de eventos de asignación
C5=Reconto actual de sectores inestables
C6=Reconto de erros incorrixibles Off-line
C7=Reconto de erros CRC Ultra DMA
E8=Espazo reservado dispoñible
F1=Total de LBA escritos
F2=Total de LBA lidos
F5=Reconto de sectores de escritura Flash

[SmartJMicron66x]
01=Taxa de erros de lectura
02=Rendemento de traballo
03=Tempo de xiro
05=Reconto de sectores reasignados
07=Taxa de erro da busca
08=Rendemento do tempo de busca
09=Horas aceso
0A=Reconto de reintentos de xiro
0C=Reconto de ciclos de acendido
A8=Reconto de erros SATA PHY
AA=Reconto de bloques defectuosos
AD=Reconto de borrado
AF=Reconto de táboas de clúster defectuosos
B4=Reconto de bloques de reposto
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
C5=Reconto actual de sectores inestables
E7=Vida do dispositivo
E9＝Reconto de sectores de escritura NAND
F0=Cabeceira de escritura
F1=Total de LBA escritos
F2=Total de LBA lidos

[SmartPhison]
01=Taxa de erros de lectura
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
A8=Reconto de erros SATA PHY
AA=Reconto de bloques defectuosos
AD=Reconto de borrado
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
DA=Número de erros CRC
E7=Vida restante de SSD
F1=Hosts escritos

[SmartSeagate]
01=Taxa de erros de lectura
05=Reconto de sectores retirados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
10=Bloques de reposto dispoñibles
11=Bloques de reposto restantes
A8=Reconto de erros SATA PHY
AA=Reconto de bloques defectuosos
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Reconto de borrado
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B1=Rango delta de desgaste
B5=Reconto de fallos do programa
B6=Reconto de fallos de borrado
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
C9=Taxa de erros de software
CC=Taxa de corrección de software ECC
DA=Reconto de erros CRC
E7=Vida restante de SSD
E8=Reconto de bloques con fallo de lectura
E9=GiB NAND escritos
EA=Escrituras totais a Flash na vida do dispositivo
EB=Sectores NAND escritos
F1=Escrituras totais na vida do dispositivo
F2=Lecturas totais durante a vida do dispositivo
FA=Reintentos de lectura NAND durante a vida do dispositivo

[SmartSeagateIronWolf]
01=Taxa bruta de erros de lectura
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
64=Gigabytes Flash borrados
66=Reconto de entradas PS4 durante a vida do dispositivo
67=Reconto de saídas PS3 durante a vida do dispositivo
AA=Reconto de bloques defectuosos crecidos
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Programa promedio/Reconto de borrado
AE=Reconto de perda de potencia inesperada
B1=Rango delta de desgaste
B7=Reconto de simplificación da interface SATA/PCIe
BB=Reconto de ECC incorrixibles
C2=Temperatura
C3=Reconto de RAISE ECC corrixibles
C6=Reconto de erros de lectura incorrixibles
C7=Reconto de erros SATA R (CRC)
E6=Estado de protección da vida do dispositivo
E7=Vida restante de SSD
E8=Espazo reservado dispoñible
E9=Escrituras a Flash durante a vida do SSD
F1=Escrituras totais na vida do dispositivo
F2=Lecturas totais durante a vida do dispositivo
F3=Espazo libre

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Número de novos bloques defectuosos
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido
A4=Reconto de borrado total
A5=Reconto máximo de borrado
A6=Reconto mínimo de borrado
A7=Reconto medio de borrado
C0=Reconto de apagados
C2=Temperatura
C7=Reconto de erros SATA CRC
F1=Total escrito
F2=Total lido

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Reconto de sectores reasignados
09=Horas aceso
0C=Reconto de ciclos de acendido do dispositivo
A7=Modo de protección de SSD
A8=Reconto de erros PHY
A9=Reconto de bloques defectuosos
AB=Reconto de fallos do programa
AC=Reconto de fallos de borrado
AD=Reconto de borrado
AF=Reconto de táboas de clúster defectuosos
B1=Reconto de reintentos de lectura
B4=Reconto de bloques de reposto Left
BB=Erros UNC informados
C0=Reconto de perda de potencia inesperada
C2=Temperatura
C4=Reconto de eventos reasignados
C7=Reconto de erros CRC durante o modo UltraDMA
CE=Reconto mínimo de borrado
CF=Reconto máximo de borrado
D0=Reconto medio de borrado
D1=Reconto mínimo de borrado de bloques SLC
D2=Reconto máximo de borrado de bloques SLC
D3=Reconto medio de borrado de bloques SLC
E7=Vida restante de SSD
E9=Reconto de escritura de sectores a NAND
EA=Reconto de lectura de sectores dende NAND
F1=Reconto de sectores de escritura
F2=Reconto de sectores de lectura
F5=Reconto de erros de bit

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=UECC Error Count
05=Retired Sectors Count
09=Power On Hours
0C=Power Cycle Count
10=Spare Blocks Available
11=Remaining Spare Blocks
A8=SATA PHY Error Count
AA=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B1=Wear Range Delta
B5=Program Fail Count
B6=Erase Fail Count
C0=Unexpected Power loss Count
C2=Temperature
C9=Soft Error Rate
CC=Soft ECC Correction Rate
DA=CRC Error Count
E7=SSD Life Left
E8=Read Failure Block Count
E9=NAND GiB Written
EA=Lifetime Writes To Flash
EB=NAND sectors Written
F1=Lifetime Writes From Host
F2=Lifetime Reads From Host
FA=Lifetime NAND Read Retries

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=New Bad Block Count
09=Power-On Hours Count
0C=Power Cycle Count
AA=Max Bad Block Count
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Count
B7=SATA Interface Downshift
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BE=Temperature
C0=Unexpected Power Loss Count
C4=Re-allocated Event Count
C7=CRC Error Count
CE=Minimum Erase Count
CF=Maximum Erase Count
D0=Average Erase Count
D1=SLC Minimum Erase Count
D2=SLC Maximum Erase Count
D3=SLC Average Erase Count
E7=SSD Life Left
E9=Write sector count to NAND
EA=Read sector count to NAND
F1=Total LBA written
F2=Total LBA Read
F3=NAND Temperature
F5=Bit Error Count

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average Erase Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Controlled Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=SSD Life Left
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Nand Flash Written

[SmartRecadata] ;Added 8.14.0
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average erase count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Controlled temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=SSD Life Left
F1=Total LBAs written
F2=Total LBAs read
F5=Total Nand Flash Written

[SmartSanDiskHp] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
AA=Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Wear Leveling Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B0=Unused Reserved Block Count
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time Out
BE=Airflow Temperature
C2=Temperature
C4=Reallocated Event Count
C7=CRC Error Count
C9=SSD Life Left
E6=Media Wearout Indicator
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Throttle Statistics
F4=Temperature Throttle Status
F9=TLC NAND GB Writes

[SmartSanDiskHpVenus] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
AA=Reserved Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Wear Leveling Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B0=Unused Reserved Block Count
B7=SATA Interface Downshift Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=Uncorrectable Error Count
BC=Command Time Out
BE=Airflow Temperature
C2=Temperature
C4=Reallocated Event Count
C7=CRC Error Count
C9=SSD Life Left
E6=Media Wearout Indicator
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Total NAND Writes
F4=Temperature Throttle Status
F9=TLC NAND GB Writes

[SmartSanDiskDell] ;Added 8.17.0
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
AF=Program Fail Count (Worst Case Component)
B0=Erase Fail Count (Worst Case Component)
B1=Wear Leveling Count
B2=Used Reserved Block Count (Worst Case Component)
B3=Used Reserved Block Count (SSD Total)
B4=Remaining Reserved Block Count (SSD Total)
B5=Program Fail Count (SSD Total)
B6=Erase Fail Count (SSD Total)
BB=Uncorrectable Error Count
C2=Temperature
C3=ECC Rate
C7=CRC Error Count
E6=Media Wearout Indicator
EE=Media Wearout Indicator (Cycles Remaining)
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read

[SmartSanDiskLenovo] ;Added 8.17.0
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per Die
A8=Maximum P/E cycles
A9=Total Bad Blocks
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average P/E Cycles Attribute
AE=Unexpected Power Loss Count
B2=Used Reserved Block Count
B4=Remaining Reserved Block Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=UECC Count
BC=Command Time Out
C2=Temperature
C7=SATA CRC Errors
D4=SATA PHY Errors
E6=Media Wearout Indicator
E8=Available Reserved Space
E9=NAND GB Written
EA=NAND GB Written (SLC)
F1=Total Host GB Write
F2=Total GB Read
F3=Throttle Statistics
F4=Thermal Throttle Status

[SmartSanDiskLenovoHelenVenus] ;Added 8.17.0
05=Reassigned Block Count
09=Power On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A6=Minimum P/E Cycles
A7=Maximum Bad Blocks per Die
A8=Maximum P/E cycles
A9=Total Bad Blocks
AA=Grown Bad Blocks
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average P/E Cycles Attribute
AE=Unexpected Power Loss Count
B2=Used Reserved Block Count
B4=Remaining Reserved Block Count
B8=End to End Error Detection/Correction Count
BB=UECC Count
BC=Command Time Out
C2=Temperature
C7=SATA CRC Errors
D4=SATA PHY Errors
E8=Available Reserved Space
E9=Media Wearout Indicator
EA=NAND GB Written (SLC)
F1=Total Host GB Write
F2=Total GB Read
F3=Throttle Statistics
F4=Thermal Throttle Status
F9=NAND GB Written (TLC)

[SmartMicronMU03] ;Added 8.17.0
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated NAND Block Count
09=Power On Hours Count
0C=Power Cycle Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Block Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B4=Unused Spare NAND Blocks
B5=Non-4K Aligned Access
B7=SATA interface Downshift
B8=Error Correction Count
BB=Reported Uncorrectable Errors
C2=Temperature
C4=Reallocation Event Count
C5=Current Pending ECC Count
C6=SMART Offline Scan Uncorrectable Error Count
C7=UDMA CRC Error Count
CA=Lifetime Remaining
CE=Write Error Rate
D2=Successful RAIN Recovery Count
F0=Host Program Page Count
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F3=Total Program Page Count
F6=Cumulative Host Sectors Written
F7=Host Program NAND Pages Count
F8=FTL Program NAND Pages Count

[SmartSanDiskCloud] ;Added 9.0.0
05=Retired Block Count
09=Power On Hours
0D=Count of Uncorrectable ECC Errors
20=Write Amplification multiplied by 100
21=Write Amplification Factor
AA=Reserve Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Average Write/Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
B2=SSD Life Left (upto 0.01%)
BF=Clean Shutdown Count
C0=Unclean Shutdown Count
C2=Temperature
C4=Number of Blocks Reallocated
E6=Percent of Total Write/Erase Count
E8=Spare Blocks Remaining
E9=Total Nand Writes 64GB
EB=Capacitor Health
F1=Total Host Writes 64GB
F2=Total Host Reads 64GB
F4=Lifetime Thermal Throttle Activations
F5=Percent Drive Life Remaining
FD=SPI Tests Remaining

[SmartSiliconMotionCVC] ;Added 9.3.0
05=Re-Assigned Count
09=Power-On Hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A5=SLC Cache
AA=Grown Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Avg Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail Count (Worst case)
B7=Total SATA Link Speed Downshift
B8=End-to-End Data Errors corrected
BB=Uncorrectable Errors
BD=Max Erase Count
BE=Temperature
BF=Min Erase Count
C3=Read Error Rate
C6=Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count
C7=SATA CRC Error Count
CA=SSD Life Left
E8=Total Spare Counts
E9=TLC NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
94=RAID Event Count
95=RAID Uncorrectable Count
A7=SSD Protect Mode
93=Soft Retry Event Count
EA=SLC NAND Write

[SmartAdataIndustrial] ;Added 9.3.1
09=Power-On hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare block count left
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
E7=SSD life left
E9=Flash Write Sector Count
EA=Flash Read Sector Count
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
